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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	维西精固砖厂建设项目

	项目代码
	

	建设单位联系人
	和成根
	联系方式
	13988754761

	建设地点
	云南省迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县白济汛乡永安村巴倮上组

	地理坐标
	（99度2分43.049秒，27度29分34.211秒）

	国民经济

行业类别
	粘土砖瓦及建筑砌块制造

（C3031）
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业—56砖瓦、石材等建筑材料制—粘土砖瓦及建筑砌块制建筑用石加工； 

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	维西傈僳族自治县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	100
	环保投资（万元）
	8.3

	环保投资占比（%）
	8.3
	施工工期（天）
	60

	是否开工建设
	(否

(是：项目于2020年2月建成投产
	用地（用海）

面积（m2）
	3556

	专项评价设置情况
	无。

	规划情况
	规划名称：《维西土地利用总体规划》
审查机关：云南省人民政府。

审查文件名称及文号：《云南省人民政府关于迪庆州及香格里拉市3个县市土地利用总体规划调整方案的批复》云政复〔2017〕52号。

	规划环境影响

评价情况
	无。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	与《维西土地利用总体规划》相符性分析
项目位于迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县白济汛乡乡永安村巴倮上组，经维西县自然资源局用地情况查询及复函（详见附件4）可知：项目用地为旱地，建设位置在《维西土地利用总体规划》中属于限制建设区，未占压生态红线。
《维西土地利用总体规划》中划定四个建设用地管制区，即禁止建设区、允许建设区、有条件建设区和限制建设区。依据限制建设区的管制规则：
（1）区内土地主导用途为农业生产空间，是发展农业生产，开展土地整治和永久基本农田建设的主要区域；

（2）区内禁止城镇和大型工矿建设、限制村庄和其他独立建设；

（3）规划中未列明，但规划期内确需实施的建设项目，如需占用限制建设区，必须依据相关规划，经严格论证，论证通过后，方可依程序办理建设用地审批手续。
本项目为粘土砖瓦及建筑砌块制造项目，项目未占压生态红线，非村庄、城镇和大型工矿建设，不属于管制规则中禁止建设项目。综上，项目区域属于《维西土地利用总体规划》中限制建设区，但不属于禁止建设项目。此外，若当地相关主管部门提出其他整改要求或相关管理通知，建设单位将无条件配合。

	其他符合性分析
	（一）产业政策符合性分析

该项目属于粘土砖瓦及建筑砌块制造行业，年产实心砖250万块（0.0015m3/块），空心砖330万块（0.0141m3/块），共计产出5.028万m3/a。项目原料为水泥和砂子，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，不在该指导目录所规定的鼓励类、限制类及淘汰类之列，同时根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号），第十三条“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。因此，项目符合国家产业政策。
（二）与“三线一单”的符合性分析
2021年7月19日经十三届州人民政府第79次常务会审议通过了《迪庆藏族自治州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（简称“方案”），明确了迪庆藏族自治州：生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以及构建生态环境分区管控体系：
（1）生态保护红线和一般生态空间

执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》，生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的各类自然保护地、集中式饮用水水源地、公益林、天然林、基本草原等生态功能区和生态环境敏感区划入一般生态空间。迪庆州已划定的生态保护红线面积为15602.30km2，占全州国土面积的67.29%；一般生态空间2789.77km2，占全州国土面积12.03%，生态保护红线和生态空间面积共计18392.07km2，占全州国土面积79.32%。

（2）环境质量底线

水环境质量底线：到2025年，两大水系优良水体水环境质量稳中向好，纳帕海为主的高原湖泊水质得到逐步改善，达到水环境功能目标要求。到2035年，全州水环境质量进一步改善，水环境风险得到有效管控。

大气环境质量底线：到2025年，全州环境空气质量保持优良，各县市空气质量稳定达到国家二级标准，细颗粒物浓度保持15ug/m3水平;到2035年，大气环境治理水平进一步提升，细颗粒物排放水平和城镇空气质量稳居全省前列。

土壤环境风险防控底线：到2025年，土壤环境质量总体保持稳定，土壤污染得到基本控制，农用地、建设用地土壤环境安全得到基本保障；到2035年，全州土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障,土壤环境风险得到全面管控。
（3）资源利用上线

到2025年，水资源、能源资源和土地开发利用控制在省下达指标内；到2035年，资源利用效率进一步提高，资源开发利用与生态环境保护基本协调。
（4）构建生态环境分区管控体系
1）生态环境管控单元划分
全州共划定24个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。

①优先保护单元。共9个，包含生态保护红线、一般生态空间和饮用水水源地，呈大面积连片分布。上述范围涵盖了自然保护地、风景名胜区、世界自然遗产地、集中式饮用水水源保护区等范围。

②重点管控单元。共12个，包括大气环境布局敏感重点管控单元、矿产资源重点管控单元、城镇生活污染重点管控单元、工业集中区重点管控单元以及大气环境高排放重点管控单元，主要集中在香格里拉市和维西县县城及其周边。

③一般管控单元。共3个，主要呈斑块状分布在“两江”、硕多岗河沿岸以及尼汝河上游。
2）生态环境准入清单

严格落实《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》以及现有法律法规管控要求，形成迪庆州生态环境准入清单总体准入要求对全州区域进行普适管理。根据划分的生态环境管控单元特征，从空间布局约束、污染排放管控、环境风险防控和资源开发效率要求四个维度提出生态环境具体管控要求对管控单元进行管理,形成覆盖全州的生态环境准入清单体系。

按照上述《迪庆藏族自治州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中相关规定，本项目与“三线一单”的符合性分析见下表：

表1-1  项目与“三线一单”符合性分析表

“三线一单”

符合性分析

生态保护红线

项目与“三江并流”世界自然遗产地最近直线距离为3.52km，详见附图7；与白马雪山国家级自然保护区最近直线距离为7.64km，详见附图8；且依据维西县自然资源局出具的情况复函：项目建设位置未压占生态红线，详见附件4；综上，项目不涉及生态保护红线。
环境质量底线

项目为混凝土砖制造，污染物主要为常规的设备运行噪声和粉尘，属于常见污染物，按本环评防治措施执行后，污染物可实现达标排放，项目的运营未降低区域环境功能区划，满足“方案”中生态环境管控总体要求，因此，项目未触及区域环境质量底线。

资源利用上线

项目本身占地5.33亩，为旱地未涉及基本农田，消耗原料为水泥、砂石料、自来水，使用能源为电能。其中水泥、砂石料外购于合法厂商，自来水和电能来源于乡村管网和电网，且用量较少。另外设备节能效率高，生产消耗能源较小，因此项目未触及资源利用上线。
生态环境准入清单

对照“方案”中构建生态环境分区管控体系相关规定：项目所在区域为生态环境一般管控单元，项目满足一般管控单元生态环境准入清单中：空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求四项管控要求，且属于产业政策中允许类行业。因此，项目符合生态环境准入清单范畴。

综上所述，项目建设符合“三线一单”的相关规定。

（三）与“三江并流”世界自然遗产地的位置关系
云南省三江并流世界自然遗产地，是指列入联合国教科文组织《世界遗产名录》，位于云南省西北部横断山脉的金沙江、澜沧江、怒江流域的部分特定自然地理区域，由高黎贡山（北段）、白茫—梅里雪山、老窝山、云岭、老君山、哈巴雪山、千湖山、红山八个片区组成。

项目位于迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县白济汛乡永安村巴倮上组，距离最近的白茫—梅里雪山片区位于项目东侧3.52km，因此项目不在“三江并流”世界自然遗产地范围内，项目与三江并流遗产地位置关系示意图见附图7。

（四）与白马雪山国家级自然保护区的位置关系
白马雪山国家级自然保护区位于云南省西北部迪庆藏族自治州德钦和维西县境内，附近的地貌形态十分复杂，与其它地区的地貌形态存在着巨大的差异；区地势北高南低，处在青藏高原向云贵高原过渡接触地带，保护区的自然地理环境及生物资源十分丰富，过渡色彩非常明显。白马雪山自然保护区是中国面积最大的滇金丝猴国家级自然保护区。主要保护对象为高山针叶林、山地植被垂直带自然景观和滇金丝猴。

项目位于迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县白济汛乡永安村巴倮上组，白马雪山国家级自然保护区位于项目东边，最近直线距离7.64km，项目不属于白马雪山国家级自然保护区范围，项目与白马雪山国家级自然保护区位置关系示意图见附图8。
（五）选址合理性分析
项目位于迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县白济汛乡永安村巴倮上组，依据前文分析和维西县自然资源局出具的用地情况说明（详见附件4）：该项目不在“三江并流”世界自然遗产地范围内、不属于白马雪山国家级自然保护区范围内，符合“三线一单”的相关要求。项目用地为旱地，属于《维西土地利用总体规划》中限制建设区，但不属于禁止建设项目。且项目用地范围及其周围无自然保护区、风景名胜区，无重点野生动植物和古树名树，亦无需要特殊保护的环境目标，不属于生态保护区和其他需要特别保护的区域。厂区所在地水、电供应有保证，交通便利，满足该项目需求。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	（一）项目建设内容

（1）项目主要建设内容

项目位于迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县白济汛乡永安村巴倮上组（中心坐标：99°2′43.049″,27°29′34.211″），生产规模为实心砖250万块/a，空心砖330万块/a，占地面积为3556m2（5.33亩），主要建设内容见下表。
表2-1  建设项目组成一览表

分类

工程内容

内容及规模

备注

主体工程

生产区
占地面积160m2，位于厂区东北侧，设置一条生产线：其中配料仓2台、水泥筒仓1个、搅拌机1台、混凝土砖制砖机1台、上板机1台、码垛机1台、供水池（容积5m3），建有彩钢瓦顶棚和围挡，区域地面硬化。
已建
临时堆棚
占地面积145 m2，位于厂区东北侧，紧靠生产区。用于临时堆放刚生产出的成品砖。建有彩钢瓦顶棚和围挡，区域地面硬化。

已建

砂石料堆场
占地面积约为190m2，位于厂区东北侧，堆放生产所需的砂子，堆高3m。其东和西北侧建有挡墙。
已建

整改：其西南地势最低处增设排水沟，雨天砂石料堆场采用篷布遮盖。

环评要求

成品堆场
占地面积约为960m2，位于厂区西南侧，堆放完成生产的成品，堆高3m。
已建
养护区

占地面积约为540m2，位于厂区中部，用于砖块洒水养护。

已建

整改：其北侧增设排水沟，强降雨天用篷布遮盖。

环评要求

生活区

占地面积约为50m2，位于成品堆场东北角，设有两间宿舍，仅作为夜间休息使用，不设食堂。
已建

公用工程

供水
生产用水：由当巴倮河供至蓄水池（300m3）再由管道供入供水池（容积2m3）
饮用水：外购桶装水

已建
供电
由当地乡镇供电电网接入
已建
排水
现状：无排水沟
环评要求
整改：厂界四周新建排水沟（165m），初期雨水通过排水沟收集至沉砂池内回用。
环保工程

大气

卸料扬尘
砂石卸料同时采用雾炮机洒水降尘（除尘效率90%）
环评要求
砂石料堆场扬尘
防尘网遮盖，并进行雾炮洒水降尘（除尘效率95%）
环评要求
运输扬尘

控制车速、水枪洒水降尘（除尘效率90%）
环评要求
水泥筒仓呼吸口粉尘
呼吸口自带除尘滤网（除尘效率80%）
已建

砂石料投加、水泥投加、搅拌粉尘
现状：搅拌无防尘措施。

环评要求
整改：在搅拌机上方四周设置6个雾化喷头，采取雾化洒水降尘（除尘效率95%），生产区增设20m2围挡。
车辆尾气

绿化吸收、自然扩散

环评要求

废水

初期雨水、搅拌机清洗废水、员工清洗废水
于西南厂界建设容积9m3的沉砂池，收集沉淀后回用于搅拌工序。
环评要求
噪声

生产设备噪声
设置基础减振、厂房隔声、绿化吸收
环评要求
固废

生活垃圾

经垃圾桶收集后送至村小组生活垃圾统一存放点，由当地环卫部门清运

已建
残次成品
收集后定期运送至制砂厂进行破碎回收再利用
环评要求
沉砂池底泥
定期清掏晾干后混入砂石料回用
环评要求
危险废物
现状：废机油于危废暂存间（建于生产区东北侧，面积10m2）进行暂存，地面硬化。
环评要求
整改：增加围堰，并进行防渗处理，设置台账记录及管理制度，储存废机油由资质单位定期清运处理。

厂区绿化

厂区四周进行绿化，面积30m2
已建
（2）主要经济技术指标

项目主要技术经济指标见下表。

表2-2  主要经济技术指标一览表

序号

项目

单位

数量

备注

1

生产规模

万块/a
250
实心砖

330
空心砖
2

职工人数

5人

3

工作制度

每班8h，每天1班，年工作天数200d

4

总投资

万元

100
/

5

环保投资

万元

8.3
/

（二）产品方案

产品方案见下表：

表2-3 项目产品方案一览表
序号
产品
产量（万块/a）

规格
1
实心砖
250（3750 m3/a）
尺寸：240×115×53mm（0.0015m3）重量：1.5kg/块
2
空心砖
330（46530 m3/a）
尺寸：390×190×190mm（0.0141m3）重量：15kg/块
（三）原辅材料及能源消耗

项目的主要原辅料用量见下表。

表2-4  主要原辅料一览表

名称

单位

年用量

来源

水泥
t/a

4798
外购
砂子
t/a

48003
外购
水
m3/a

4240.3
自来水、初期雨水
水泥：水泥品种是以水泥的性能为依据划分的。我国常用的水泥都是硅酸盐系列水泥，主要是通过调整硅酸盐水泥熟料，合理掺入不同品种、不同数量的混合材料而划分的。硅酸盐水泥熟料中主要矿物有硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙和铁铝酸四钙四种。水泥的性质主要由熟料的矿物组成和矿物结构、混合材料的质量和数量、石膏掺量、粉磨细度等决定的。所以不同生产厂和不同生产方式的水泥，其性质是不同的。
（四）主要生产设备

项目主要设备见下表所示：

表2-5  项目主要生产设备

序号

设备名称

数量

单位

1

配料仓
2
台

2
搅拌机

1
台
3
供水泵

2
台
4
制砖机
1

台

5
送板机
1

个

6
码垛机
1
台
7

水泥筒仓
1
套

8
铲车

1
台
9
叉车
1

台

10

托砖板

若干
块

11

底架

50
个

12

雾炮机
1
台
（五）平衡分析

（1）水平衡分析
本项目用水量和排水量详见下表，水平衡图见下图。
表2-6 项目用水量及排水量分析表
用水项目

用水量标准

用水量（m3/d）

消耗量（m3/d）

废水产生量（m3/d）

搅拌用水
/
11.25
8（自然蒸发）

3.25（进入成品）
0
搅拌机清洗
1m3/台·次
1
0.2
0.8（进沉砂池，回用搅拌）
养护用水
0.01m3/t（成品）
2.7
2.7（自然蒸发）
0
降尘用水
/
5
5（自然蒸发）
0
绿化用水
2L/（m2·次）
0.06
0.06（吸收蒸发）
0
清洗用水
4L/人·天

0.02

0.004
0.016（进沉砂池，回用搅拌）

初期雨水
产生量1.45m3/次

年产生量为166.8m3，初期雨水由沉砂池收集沉淀后回用于搅拌工序（回用量：0.834m3/d，以生产天数200天计），不外排。
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图2-1 项目水平衡图（单位：m3/d）
（2）物料平衡分析
项目物料平衡分析见下表：
表2-7 物料平衡分析表

投入

产出

物料名称
t/a
物料名称
t/a
水泥
4798
成品
53250
砂子
48003
无组织粉尘
0.254
水（含初期雨水）
4239.3
自然蒸发
3778.5
残次成品

11.43
沉砂池污泥

0.116
合计
57378.3
合计
57378.3
（六）总平面布置

根据现场踏勘，项目厂区西南至东北走向的狭长形状，成品堆放区位于厂区西南厂界一侧，养护区位于厂区中部，新建沉砂池位于养护区的西南侧厂界，生产区和临时堆棚位于东南侧厂界，砂石料堆场位于厂区东南侧，生活区位于成品堆场东北角，危废暂存间和一般仓库位于砂石料堆场西北侧。厂区平面布置详见附图2。

注：工作人员均为周边村民，不提供餐食；生活区设有两间宿舍，仅作为夜间休息使用；本项目厕所和员工日常洗浴依托西南侧饲料厂设置的厕所和洗浴间，本次环评不在单独对二者进行评价。
（七）劳动定员及工作制度

根据建设单位提供资料，项目工作人数5人，每天工作8h，年工作200天。
（3）环保投资估算
项目总投资100万元，其中环保投资为8.3万元，项目拟采取措施的具体内容、环境保护投入资金如下表所示。

表2-8  项目环保投资分项估算表

序号

项目

环保措施

投资额（万元）

备注

1

废气处理措施

搅拌粉尘
一套雾化喷头除尘系统，含6个喷头

2

环评提出

上料粉尘
雾炮洒水降尘
1
环评提出

堆场、卸料粉尘

雾炮洒水降尘

防尘网遮盖（500m2）
0.6
环评提出

生产区

增加围挡，面积20m2
1
环评提出

2

噪声防治措施

减振措施
0.3

环评提出

3

废水处理措施

搅拌机清洗废水
雨水沟165m，沉砂池9m3
2
环评提出

初期雨水

已建
4

固体废物

生活垃圾
垃圾桶1个
0.1

环评提出

危险废物
危废暂存间，面积10m2
1

环评提出

5
绿化
厂界四周绿化30m2
0.3
环评提出

合计

/

8.3
/



	工艺流程和产排污环节
	（一）项目施工期工艺流程

项目已经于2020年12月底建成投产并运营至今，因此本次环评工作介入前，项目已经运营，施工期早已结束。

本环评要求项目新增环保设施内容主要为:
1、对危废暂存间进行整改：增加围堰，并进行防渗处理，设置台账记录及管理制度；
2、搅拌机和砂石料上料斗上端设置一套雾化除尘系统，含6个雾化喷头；
3、厂界北和西南侧修建排水沟（165m）、厂区西南边界修建沉砂池9m3，用于收集项目区初期雨水和搅拌机清洗废水，二者主要污染物均为SS，经排水沟流入沉砂池处理后回用于搅拌工序；
4、设备安装减振措施；
5、购买一台雾炮机，用于洒水降尘；购买防尘网，用于砂石料堆场遮盖。

6、生产区增设20m2围挡。
环保设施/设备的施工，会产生少量的施工人员清洗废水、噪声及设备包装垃圾、噪声。
（二）项目运营期主要工艺流程

（1）原料运输储存

水泥由厂家运送至厂区后，直接充装至水泥筒仓储存，生产时启动筒仓投加泵，将水泥加至搅拌机；砂石料由厂家运输车辆运送至堆场存放，并用防尘网遮盖。
污染物产生情况：卸料粉尘、噪声。
（2）配料
水泥通过筒仓添加泵加至搅拌机，砂子由铲车运送至配料仓后由运料斗送至搅拌机，搅拌用水为泵抽人工控制加入。

污染物产生情况：投加粉尘、噪声。

（3）搅拌
进入混凝土搅拌机的物料在相互反转的两根搅拌轴上的双道螺旋叶片的搅拌下，使物料充分混合。
污染物产生情况：搅拌粉尘、噪声
（4）挤压成型
搅拌完成的物料由皮带输送机输送至自动制砖机处挤压成型，成型砖块放置在拖板上，由叉车输送至养护区。因搅拌后的物料含水，故过程中不产生粉尘。自动成型机为加压、振动同时进行，使混凝土振动密实。
污染物产生情况：噪声。
（5）养护
成型砖块为保证湿润，需适当用水喷洒湿润，保持24h再脱去拖板，放置在成品区，码堆养护，养护时间不少于28d。
（6）外售
养护后的产品即可出厂外售。
（三）运营期生产工艺流程图及产污环节图

项目生产工艺流程图和产污环节图见下图。
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图2-2 生产工艺流程图及产污环节示意图

	与项目有关的原有环境污染问题
	项目已建成投产，根据现场踏勘，本项目现存的环境污染问题为：
①无相关环保手续（环境影响评价、排污许可证、突发环境事件应急预案、环境保护竣工验收等）；

②砂石料堆场无防尘措施；
③生产区搅拌工序无粉尘处理设备；

④无雨污分流系统，无沉砂池；

⑤危废暂存间未进行防渗处理，未设置管理台账；



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	（一）环境空气质量现状

项目位于维西傈僳族自治县白济汛乡永安村巴倮上组，评价区域环境空气质量为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（1）达标区判定
根据迪庆州生态环境局发布消息（来源：香格里拉网）：2020年以来，全州生态环境质量持续保持良好状态，三县市空气质量情况均为100%。2020年1月1日至10月31日通过数据共享平台获得维西县空气质量情况为--总采样天数为283天，空气质量一级（优）的天数为257天，空气质量二级（良）的天数为26天，空气质量优良率为100%。二氧化硫年均值6.1ug/m³，二氧化氮年均值7.3ug/m³，可吸入颗粒物年均值16.1ug/m³，一氧化碳年均值0.8mg/m³，臭氧69.6ug/m³，细颗粒物7.1ug/m³。因此，项目区域判定为达标区。

（2）特征污染物环境质量现状

委托云南环绿环境检测技术有限公司于2021年9月4日~2021年9月7日对项目区域空气环境质量现状进行了监测，监测点位于厂界下风向散户G1处，监测结果见下表。监测报告详见附件3。
表3-1  TSP日均浓度监测结果一览表  单位：ug/m3
监测点位

日期

时间

检测结果
评价标准

达标情况

厂界下风向G1

2021/9/4
08:00-次日08:00
83
300

达标

2021/9/5
08:30-次日08:30
75
300

达标

2021/9/6
09:00-次日09:00
81
300

达标

由上表可知，项目所在区域TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，即TSP≤300ug/m3（日均值），所在区域特征污染物的环境空气质量现状良好。
（二）地表水环境质量现状

根据现场调查，项目周边地表水为澜沧江和巴倮河，巴倮河最终汇入澜沧江，为其支流。根据《云南省水功能区划》（云南省水利厅2014年修订），澜沧江由德钦县澜沧江入境口至红山，规划水平年水质目标为Ⅱ类。澜沧江由德钦县红山至兰坪县兔蛾，规划水平年水质目标为Ⅱ类。所以本项目南侧澜沧江水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；巴倮河依据支流不低于干流原则，也执行（GB3838-2002）Ⅱ类标准。
根据迪庆州生态环境局发布消息（来源：香格里拉网）：2020年以来，全州生态环境质量持续保持良好状态。水环境质量监测地表水水质优良（达到或优于III类）比例为100%。2020年1月-10月，全州2个国控考核断面均达标，地表水水质优良（达到或优于III类）比例为100%，劣V类水体断面比例为0%，地表水水质均已完成年度目标。
综上，项目所在地澜沧江河段和巴倮河水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。
（三）声环境质量现状

项目位于维西县白济汛乡永安村巴倮上组，根据现场踏勘，项目区域周边未见高噪声企业，根据环境空气质量功能区划分原则，项目区为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
为进一步了解项目区域附近噪声敏感声环境质量现状，委托云南环绿环境检测技术有限公司于2021年9月4日对项目区域声环境质量现状进行了监测（监测时企业未生产），监测点位于生活区处，监测内容如下。监测报告详见附件3。
（1）监测点位：生活区N1。监测点位见附图6。
（2）监测项目：等效连续A声级dB(A)。

（3）监测频次：连续监测1天，昼间采样。

（4）检测结果：见下表
表3-2  噪声检测结果一览表  单位：dB（A）
点位

日期

监测时间
噪声值Leq(A)

标准值

达标判定

生活区N1

2021.05.23

昼间（13:09-13:19）

47.9

（GB3096- 2008）中2类标准：

昼间：60 夜间不生产

达标

夜间（22:11-22:21）

42.2

从上表可看出，项目生活区处达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
综上，项目所在区域的声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（四）生态环境
本项用地为租用，占地为3556m2。项目用地范围内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等生态环境保护目标。

根据现场踏勘的结果，项目已运行，厂区内不存在原生植被，项目周边200m范围内主要为旱地、林地、巴倮河。项目评价区域内及周边由于受到人为活动的影响，未发现大型野生动物存在，常见动物主要为小家鼠、麻雀等，评价区河段无鱼类的越冬场，无集中的索饵场和集中的繁殖场。项目区及周边生态环境质量一般。

	环境

保护

目标
	根据本项目排污特点和外环境特征、项目性质和所处位置，经现场踏勘，项目主要环境保护目标见下表及附图4。

表3-3  主要环境保护目标

环境要素

环境保护目标名称

坐标

方位

相对距离（m）

性质

居民人数

（人）

环境功能

地表水环境

澜沧江
（红山至兔蛾段）

/

西南
1120

河流

/

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准

巴倮河

/
南

10
河流

/

地下水环境

厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

大气环境
厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中区域
声环境

厂界外50米范围内无噪声敏感区域
生态环境

用地范围周边植被


	污染

物排

放控

制标

准
	（一）环境质量标准
（1）大气环境质量标准
项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。标准值见下表。

表3-4  《环境空气质量标准》二级标准  单位：ug/m³

污染物名称

TSP

SO2
NO2
PM10
PM2.5
CO mg/m³
O3

二级标准浓度限值

年平均

200

60

40

70

35

/

/

24小时平均

300

150

80

150

75

4

160

1小时平均

/

500

200

/

/

10

200

（2）地表水环境质量标准
项目周边地表水为澜沧江和巴倮河，巴倮河最终汇入澜沧江，为其支流。根据《云南省水功能区划》（云南省水利厅2014年修订），澜沧江由德钦县澜沧江入境口至红山，规划水平年水质目标为Ⅱ类。澜沧江由德钦县红山至兰坪县兔蛾，规划水平年水质目标为Ⅱ类。所以本项目南侧澜沧江水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，巴倮河依据支流不低于干流原则，也执行（GB3838-2002）Ⅱ类标准。具体指标见下表。
表3-5  地表水环境质量基本项目标准限值  单位：mg/L
项目

pH

COD

BOD5
NH3-N
石油类

总磷

粪大肠菌群（个/L）

Ⅱ类
6～9

≤15
≤3
≤0.5
≤0.05
≤0.1
≤2000
（3）声环境质量标准
本项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行2类声环境功能区环境噪声限值，具体指标见下表。
表3-6  声环境质量标准限值   单位:dB(A)
类别

昼间

夜间

2类标准

60

50

（二）污染物排放控制标准

（1）大气污染物排放标准

①施工期

施工期无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值，即周界外颗粒物浓度≤1.0mg/m3。

②运营期

项目运营期产生的粉尘执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3规定的排放限值，具体指标见下表。

表3-7  项目运营期废气排放标准限值  单位：mg/m3
污染物

生产过程
浓度限值
总悬浮颗粒物
企业边界
1.0（任何1小时平均）
（2）水污染物排放标准

①施工期

施工废水、施工人员清洗废水引入临时沉砂池澄清后回用于施工现场洒水降尘或施工用水，不外排。

②运营期

项目的养护用水自然蒸发，搅拌用水进入到产品中，厂区降尘用水自然蒸发，绿化用水经植物吸收、渗漏、蒸发等全部损失，均无生产废水产生；初期雨水排入沉砂池处理，沉淀处理后回用搅拌工序，不外排。
（3）噪声排放标准

①施工期

施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见下表。

表3-8  建筑施工场界环境噪声排放限值   单位：dB（A）

昼间

夜间

70

55

②运营期

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准限值见下表。

表3-9  《工业企业厂界环境噪声排放标准》  单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

适用范围

2类

≤60

≤50

各侧厂界

（4）固废
一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）。

	总量

控制

指标
	根据本项目工程排污特点，提出如下总量控制指标建议：

（1）废气

根据核算，无组织颗粒物的排放量为0.254t/a。

（2）废水

项目无废水外排，不设置总量控制标准。

（3）固体废物

固体废物处理率100%。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	项目已经于2020年2月底建成投产并运营至今，因此本次环评工作介入前，项目已经运营，施工期早已结束。

项目新增环保设施施工期的防治措施为： 
（1）废气

运输车辆粉尘，建筑材料搬运、设施安装等施工过程中的粉尘，采取对施工场地定期洒水、运输车辆缓慢驾驶、干燥大风天气加大洒水频次等措施。

机械废气、运输车辆废气产生量小、间断性产生，通过大气自然扩散。

（2）废水

施工期废水主要为施工人员生活污水，生活污水依托附近居民。

（3）噪声

施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆，为降低施工期噪声的影响，项目应加强管理，合理安排施工时间，禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业，禁止夜间施工，采取低噪施工设备。

（4）固废

项目施工期建筑垃圾在施工场地内统一收集，其中废木料、废钢材等回收后出售给废品站，不能回用的按当地建设部门规定清运至指定地妥善处置，禁止随意倾倒。施工人员生活垃圾集中收集，定期清运至较近的垃圾收集点，由环卫部门清运处置。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	项目运营期的主要污染因素包括废气、废水、噪声和固体废物，项目污染物的排放具体如下。

（一）大气污染源

（1）污染源核算

①卸料扬尘
项目产品为混凝土砖，因此装车过程几乎无粉尘产生，扬尘主要产生于原材料卸料过程，其中水泥为水泥厂家罐装车运至厂区并由泵抽至水泥筒仓存放待用，不易产生粉尘，卸料粉尘主要来源于砂石料卸料，参考《逸散性工业粉尘控制技术》和对比同类型项目，产生系数为0.01kg/t（卸料）。项目砂石卸料量为48003t/a，则粉尘产生量为0.48t/a。在卸载时对砂石料雾炮洒水降尘，扬尘量减少90%以上，则排放扬尘量为0.048t/a。

②水泥筒仓呼吸口粉尘
项目水泥采用筒仓储存，由水泥运输罐车气力输送至筒仓存放，过程中运输车辆与相应料仓的输送管道密封直连，投料时采取螺旋输送机计量给料。粉料卸料过程中筒仓呼吸口会产生粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》，产生系数为0.12kg/t（贮仓排气），项目水泥用量为4798t/a，则粉尘产生量为0.576t/a。筒仓呼吸口自带除尘滤网，除尘效率80%，则排放粉尘量为0.115t/a。

③砂石料堆场扬尘
项目砂石料堆场在晴天、大风天气下会产生一定量粉尘。本环评采用西安冶金建筑学院推荐的干堆计算公式进行估算，其估算公式如下：

Q=4.23×10-4×V4.9×S

式中：Q—物料无组织排放速率，mg/s；

V—当地平均风速，m/s，维西县常年平均风速为1.8m/s。

S—堆场面积，m2，项目砂石料堆场190m2；

经过估算，项目运营期间堆场扬尘产生总量为1.43mg/s，晴天以250天计，经计算得项目堆场扬尘产生总量为0.031t/a，通过采取防尘网+雾炮洒水降尘措施控制后，扬尘的产生量可削减约为95%左右，则排放量为0.002t/a。

④运输扬尘

铲车、原料运输车、成品运输车在厂区行驶过程中产生一定的运输扬尘，其强度与路面种类、季节干湿以及运输车运行速度等因素有关。运输道路上所产生的扬尘采用经验公式，即：
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式中：Qp——每辆运输车行驶扬尘量，kg/km·辆；

QP1——总扬尘量（kg/a）；

V——运输车行驶速度，10km/h；

M——运输车载重，取平均20t；

P——道路表面粉尘量，0.1kg/m2；
L——运输距离（km），平均运距0.02km；
Q——运输量（t/a），运输量以52800t/a计。
由以上计算每辆运输车产生扬尘量为0.19kg/km·辆，则运输车道路扬尘量约为0.01t/a，本项目通过对路面进行洒水抑尘、可将粉尘降低90%，排放量为0.001t/a。

⑤砂石料投加、水泥投加、搅拌粉尘
项目砂石料由铲车投加至配料仓然后再经投料斗投加至搅拌机，此过程会产生一定量的粉尘，其产生系数参考《逸散性工业粉尘控制技术》和对比同类型项目，排放系数为0.1kg/t（转运），项目砂石用量为48003t/a，则粉尘产生量为4.8t/a。

项目水泥为水泥筒仓投加泵投加，会产生一定量的粉尘，其产生系数参考《逸散性工业粉尘控制技术》和对比同类型项目，排放系数为0.01kg/t（装料），项目水泥用量为4798t/a，则粉尘产生量为0.048t/a。

项目搅拌前先加入适量水，浸湿原料，然后边搅拌边加水，其产生的粉尘量较小。依据《逸散性工业粉尘控制技术》和对比同类型项目，项目混合搅拌工序的产污系数为0.02kg/t-原料，原料共52800t/a（水泥+砂石料），粉尘产生量为1.056t/a。

环评提出在砂石料投料斗、水泥投加口处和搅拌机上方设置雾化喷头，生产时雾化洒水降尘，除尘效率为95%。砂石料投料、水泥投加和原料搅拌产生的粉尘共5.904t/a，经雾化洒水降尘处理后，排放量为0.295t/a。

由于生产区设有顶棚和围挡，砂石料投加、水泥投加、搅拌过程产生的粉尘70%经厂房隔挡沉降。砂石料投加、水泥投加、搅拌粉尘总量为0.295t/a，经厂房隔挡沉降后排放量为0.089t/a。

⑥车辆尾气

项目车辆产生的尾气，也是影响空气环境的污染物之一。项目运营期使用车辆进行原辅材料的运输，运输车辆使用汽油、柴油作能源，在使用的过程中会产生燃油废气，主要成分是烯烃类、NO2和CO，属无组织排放，具有流动性、间歇性，排放量难以计量。由于项目生产规模较小，运输量不大，外排尾气量较小。

（2）大气污染物产排污情况及排气筒情况

大气污染物的产排污情况见下表。

表4-1  大气污染物产排情况一览表

产排污

环节

污染物

产生量t/a
治理措施

处理效率%
排放形式

排放量t/a
卸料
颗粒物
0.48

洒水降尘
90

无组织排放

0.048

水泥筒仓呼吸口粉尘

颗粒物

0.576
除尘滤网

80
0.115
砂石料堆场扬尘

颗粒物

0.021
防尘网+雾炮洒水降尘

95

0.001
运输扬尘

颗粒物

0.01

控制车速、洒水降尘
90

0.001

水泥投加

颗粒物

0.048
雾化洒水降尘（95）

厂房隔挡（70）

0.089
搅拌

颗粒物

1.056

砂石料投加

颗粒物

4.8
车辆尾气

烯烃类、NO2和CO

少量

自然扩散、绿化吸收

/

少量

（3）影响分析
项目运营期产生废气主要为无组织粉尘，根据源强分析，无组织粉尘产生量为6.991t/a，其中卸料粉尘采取卸料的同时洒水降尘；堆场扬尘采取采用洒水降尘+防尘网处理；运输扬尘采取洒水降尘处理；砂石料投加、水泥投加和搅拌采取雾化洒水降尘处理，且三者粉尘经厂房隔挡后排放。经上述降尘处理后，粉尘排放总量为0.254t/a，排放速率为0.159kg/h。项目粉尘排放量较小，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表3规定的企业边界任何1小时平均排放限值要求。
（4）监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ848-2017）制定监测计划。
表4-2  运营期大气环境监测计划表

监测对象

监测点位

监测因子

监测频次
执行标准

颗粒物
厂界下风向
颗粒物
1年1次

《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）

（5）总结

建设项目所在地区环境空气质量现状良好，周边无大气环境敏感目标，颗粒物满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）的排放限值要求，对周边环境及环境敏感目标影响较小。

（二）废水

（1）废水核算

①搅拌用水
原料搅拌过程中需要加水拌合，根据建设单位提供资料，项目搅拌用水量为2250m3/a、11.25m3/d，搅拌用水进入砖坯后80%自然蒸发消耗，其余组成成品砖，因此无生产废水产生。
②搅拌机清洗用水
项目设置1台搅拌机，在暂停生产时需要冲洗干净，根据建设单位提供资料，搅拌机每天清洗1次，冲洗水量为1m3/台·次，年工作200d，则用水量为1m3/d，200m3/a，废水产生系数按0.8计，则搅拌机冲洗废水产生量为0.8m3/d，160m3/a，经沉砂池沉淀处理后回用搅拌工序，不外排。
③养护用水
根据建设单位提供资料，养护用水用量为0.01m3/t（成品），则养护用水量为532.5m3/a，2.7m3/d，养护用水自然蒸发，不产生废水。
④厂区降尘用水
项目需对砂石料堆场、空地区域、运输道路以及砂石卸料时进行洒水降尘。砂石料堆场、空地区域、运输道路表面积按1800m2计，每天洒水2次，平均每次每平米洒水0.001m3（不会产生径流形式的污水），则用水量为3.6m3/d；雾炮降尘用水为1.4m3/d，雾化喷头降尘用水为1.4m3/d。则项目晴天以250天计，降尘用水量为1400m3/a，5.6m3/晴天。洒水降尘不会产生径流形式的污水，在使用的过程中全部蒸发消耗掉，因此，洒水降尘不产生废水。
⑤初期雨水
项目厂区的初期雨水会携带粉尘，初期最大雨水设计流量计算公式如下：
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式中：Q—径流雨量，m3/d；

Ψ—径流系数，ψ=0.3（非铺砌土地面）；

q—日最大降雨量，m，根据资料q取92.5mm；

F—汇水面积，m2，主要为生产区域、成品区、养护区，考虑为2500m2。

经计算，雨水流量Q=69.4m3/d，前30min作为初期雨水，则初期雨水量为1.45m3/次，年产生量为166.8m3（每年按115次计）。环评提出建设容积9m3的沉砂池，初期雨水由沉砂池收集沉淀后回用于搅拌工序，不外排。
⑤绿化用水
厂区进行绿化面积按30m2计，绿化用水为2L/（m2·次），晴天每天浇水1次，绿化用水量为0.06m3/d。按250天考虑，则绿化用水量15m3/a。绿化用水经植物吸收、渗漏、蒸发等全部损失，不产生废水。
⑥员工清洗用水
项目共5员工，均为周边村民，生活区设有两间宿舍，仅作为夜间休息使用，本项目厕所和员工日常洗浴依托西南侧饲料厂设置的厕所和洗浴间，本次环评不考虑厕所和洗浴间用水。员工清洗用水仅为生产后员工个人清洁用水，根据建设单位提供资料，清洗用水用量为4L/人·天，则清洗用水量为0.02m3/d，4m3/a，废水产生系数按0.8计，则员工清洗废水产生量为0.016m3/d，3.2m3/a，经沉砂池沉淀处理后回用搅拌工序，不外排。
项目用水及排水情况见下表：
表4-3  项目用水排水情况一览表  m3/d
用水项

用水量

削减量

排水量

备注

搅拌用水

11.25
9（自然蒸发）
0
2.25进入成品，不外排
搅拌机清洗

1
0.2
0
0.8进入沉砂池回用搅拌不外排
养护用水

2.7
2.7（自然蒸发）
0
/
降尘用水
5.6
5.6（自然蒸发）
0
/
绿化用水
0.06
0.06（吸收蒸发）
0
/
员工清洗

0.02
0.004
0
0.016进入沉砂池回用搅拌不外排
初期雨水

年产生量为166.8m3，初期雨水由沉砂池收集沉淀后回用于搅拌工序（回用量：0.834m3/d，以生产天数200天计），不外排。
（2）废水处理设施规模合理性分析

初期雨水产生量为1.45m3/次，按连续5天下雨、1.2安全系数考虑，沉砂池容积应不小于8.7m3，环评提出建设容积9m3的沉砂池收集处理初期雨水，9m3的沉砂池能够容纳产生初期雨水。因此，沉砂池的设置可行。

（3）废水不外排的可行性分析

项目搅拌机清洗废水、初期雨水的主要污染物为SS，经沉砂池沉淀处理后，可以满足搅拌工序用水要求。搅拌用水量为2250m3/a＞搅拌机清洗废水量为160m3/a +初期雨水的产生量为166.8m3/a +员工清洗废水3.2m3/a，初期雨水和搅拌机清洗废水和员工清洗废水可完全回用，无剩余。因此项目废水不外排可行。
综上，项目的养护用水自然蒸发，搅拌用水20%进入到产品中、80%自然蒸发，厂区降尘用水自然蒸发，绿化用水经植物吸收、渗漏、蒸发等全部损失，无生活污水产生；初期雨水、搅拌机清洗废水和员工清洗废水排入沉砂池处理，沉淀处理后回用于搅拌工序，不外排，废水对环境的影响小。
（三）噪声

（1）噪声源

项目运营期产生的噪声，主要为生产设备噪声。噪声源强见下表。
表4-4  项目主要噪声源情况一览表

序号

噪声源

数量（台）

治理前声级

dB（A）

治理措施

治理后声级

dB（A）

1

制砖机
1
85
基础减振、厂房阻隔
75
2

搅拌机
1
80
70
3
上料斗
1
70

60

4

配料仓

2

85
75
5

水泥筒仓

1

80

70
6

上板机

1

75
65
（2）噪声预测结果

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）9.2条规定“进行边界噪声评价时，新建项目以工程噪声贡献值作为评价量；改扩建建设项目以工程噪声贡献值与受到现有工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量。”本项目为新建项目，以项目噪声贡献值作为评价量。

声波在空气中传播是一个波动过程，它伴随着反射、衍射和干涉等复杂的物理现象，而在声波传播的路径上有各种形状和性质的建筑使声波的传播更加复杂。根据工业噪声源的特点，本次评价采用无指向性点声源的几何发散衰减公式进行预测：

LA(r)=LA(ro)-20lg(r/ro)

式中：r、ro—距离噪声源的距离，m；

LA(r)、LA(ro)——距离噪声源r、ro处的A声级，dB(A)；
声压级不同的噪声叠加公式：

式中：L—总声压级，dB(A)；
N—噪声源数。
本项目运营期噪声影响预测结果见下表：

表4-5  项目主要噪声源距各厂界的距离

序号

设备名称

距离各厂界的距离（m）

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

1

制砖机
35.2
9.6
33.8
8.1
2

搅拌机
34.5
9.7
25.1
8.2
3
上料斗
33.3
10.4
21.8
7.7
4

配料仓

31.3
9.9
27.3
8.2
5

水泥筒仓

32.4
7.6
31.2
10.3
6

上板机

27.6
7.9
28.4
9.4
表4-6  主要设备噪声在项目各厂界处的衰减预测值一览表

序号

设备名称

声源值

dB(A)

厂界噪声预测贡献值dB(A)

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

1

制砖机
75

44.1 
55.4 
44.4 
56.8 
2

搅拌机
70

39.2 
50.3 
42.0 
51.7 
3
上料斗

60
29.6 
39.7 
33.2 
42.3 
4

配料仓

75

45.1 
55.1 
46.3 
56.7 
5

水泥筒仓

70

39.8 
52.4 
40.1 
49.7 
6

上板机

65

44.1 
55.4 
44.4 
56.8 
叠加值

48.8 
59.8 
49.9 
60.8 
标准值

昼间≤60，夜间不生产

表4-7  各声源对厂界噪声的预测值  dB（A）

       预测点
名称
全厂厂界
东侧
南侧
西侧
北侧
本项目贡献值

标准值

夜间不生产，昼间≤60

达标情况

达标

达标

达标

达标

表4-8  各声源对厂内生活区的噪声预测值  dB（A）
序号
噪声源
距保护目标距离（m）
生活区

1

制砖机
73.2
2

搅拌机
76.1
3
上料斗
77.3
4

配料仓

79.1
5

水泥筒仓

79.4
6

上板机

69.4
贡献值
41.6
背景值
47.9
叠加值
48.8
达标情况（昼间小于60，夜间不生产）
达标

根据上述预测结果可知，项目运营后其外排噪声昼间各厂界均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，噪声对生活区的贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

（3）监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ848-2017）制定监测计划。
表4-9  运营期环境监测计划表

监测对象

监测点位

监测因子

监测频次
执行标准

声环境

厂界四周

噪声

每季度1次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
（4）结论

项目厂界外50m范围内无敏感目标，项目采取基础减振、厂房隔声、绿化吸收的治理措施后，项目运营后外排噪声贡献值昼间各厂界均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对环境的影响可以接受。

（四）固体废物

项目在生产过程中所产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废和危险废物。

（1）生活垃圾

生活垃圾主要为办公生活的废弃物，项目职工人数5人，生活垃圾产生量按每人每天0.1kg计，则生活垃圾产生量为0.5kg/d，0.1t/a。生活垃圾经垃圾桶收集后送至村小组垃圾统一堆存点，由当地环卫部门清运。
（2）沉砂池污泥
沉砂池收集的废水量为330m3/a（搅拌机清洗废水量为160m3/a+初期雨水的产生量为166.8m3/a+员工清洗废水3.2m3/a），主要污染物为SS，浓度约为500mg/L，沉砂池对SS的去除效率考虑为70%，则污泥的产生量为0.116t/a，定期清掏晾干后混入砂石料回用。
（3）残次成品
根据建设单位提供资料，残次成品的产生量约为11.43t/a，收集后定期运送至制砂厂进行破碎回收再利用。
（4）危险废物

①危险废物核算

设备日常机械维护保养过程中会产生废机油，根据《国家危险废物名录》（2021年版），危废编号HW08，废物代码900-249-08，应该按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设置贮存场所。根据建设单位提供资料，废机油的产生量约0.1t/a，由危废暂存间进行暂存，定期交有危险废物处置资质单位处理。

②危险废物性质判别

项目运营期产生的危险废物性质判别如下：

表4-10  项目危险废物性质一览表

序号

危废名称
废物类别

废物代码

危险特性

处置方法

1
废机油
HW08
900-217-08
毒性、易燃性
危废暂存间进行暂存，定期交有危险废物处置资质单位处理

③管理要求

项目间有1间危险废物暂存间，面积为10m2，用于暂存废机油。本环评要求危险废物贮存、运行与管理、安全防护及临时贮存场地应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）)及修改单（环保部公告2013年第36号）要求。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），危险废物的处置应符合以下相关要求：

A、危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。

B、在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。

C、禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。

D、盛装危险废物的容器上必须粘贴标签。

E、应当使用符合标准的容器盛装危险废物。装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容。

F、用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

G、危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。

H、危险废物产生者须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

I、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。危险废物贮存设施都必须按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。

危废暂存间防渗要求：
危废暂存间地面按照重点防渗区进行防渗处理，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2cm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。本次环评建议危废暂存间地面采用混凝土硬化，并在地面上方采用2mm厚的环氧树脂进行防渗后，其渗透系数可达≤1.0×10-10cm/s要求。
（4）总结

项目固体废物的产生及排放情况见下表。
表4-11  固废产排情况一览表

产生环节
固体废物名称
固废属性

产生量（t/a）

处置量（t/a）

最终去向

员工生活

生活垃圾
生活垃圾
0.1
/

由当地环卫部门统一清运处理
沉砂池
污泥
一般固废
0.116
/

定期清掏晾干后混入砂石料回用
生产过程
残次成品
一般固废
11.43
/

收集后定期运送至制砂厂进行破碎回收再利用
设备日常机械维护保养
废机油
危险废物

0.1
/
危废暂存间进行暂存，定期交有危险废物处置资质单位处理

采取上述固废处理处置措施后，项目产生的固体废物均得到了综合利用或合理处置，处置率为100%，满足环保要求，对周围环境影响较小。
（五）地下水、土壤

项目地下水、土壤污染源为危废暂存间内的废机油，废机油发生泄漏后入渗会污染土壤和地下水。

防控要求：危废暂存间为重点防渗区域，对危废暂存间采取防渗、防雨、防晒、防淋溶措施，渗透系数≤10-10cm/s。
项目主要污染物为颗粒物，大气沉降对地下水和土壤的影响小，采取相应的防控措施、加强危废暂存间管理，项目建设对地下水和土壤的影响很小。
（六）环境风险

（1）风险物质产生及分布情况
项目设备日常机械维护保养会产生废机油0.1t/a，分布在危废暂存间。
（6）环境风险分析
①泄漏
废机油为常压储存，并存放于危废暂存间，本环评要求暂存间内增设围堰并对进行防渗处理。废矿物质油储量较小，正常情况下泄漏的柴油不会进入土壤和水体造成污染，但极有可能在处理过程中，因操作不当致使：泄漏油品若进入地表水，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，致使水中生物死亡；若进入土壤中，由于土壤中的毛细作用，泄漏油品会不断地以渗漏点为中心向四周扩散，造成土壤性质的改变、生态系统的严重破坏，土壤中的各种生物及地表植物将全部死亡。
②火灾引发的次生反应
危废暂存间的废机油属于易燃物，泄漏后遇明火、高热可能发生火灾、爆炸；发生火灾、爆炸后燃烧产物主要为NOX、CO2等，当不完全燃烧时将产生CO，将会对环境造成二次污染。同时因电气线路故障短路，人员操作不当、管理缺失等也会引起火灾、爆炸。发生火灾、爆炸事故时一方面燃烧产生的废气将对周边大气环境产生明显不利影响，极端情况下可能造成人员伤亡；另一方面，扑救事故过程产生的消防废水中因混杂有大量的化学品，如果处理不够及时溢流出厂区，进入周边水系，可能产生地表水污染事故，对局部地表水环境产生影响。
（7）环境风险防范措施
①泄漏的环境风险防范措施
A、危废暂存间设置应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单中的相关要求，做好防雨、防渗，防止二次污染，废机油必须按规定设置警示标志，分类管理，分类存放；配备必要的危险品事故防范和应急技术装备。

B、加强工作人员危险品贮存、使用危险品事故防范和应急技术装备的常识，危废暂存间管理人员须经过专业知识培训。

C、设置危险废物管理台账，如实记载废机油的来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期、存放库位。贮存期间，定期对存储容器进行检查，及时更换破损容器。

②火灾引发的次生反应的环境风险防范措施
A、加强设备电线及接头的检修及维护，防止因线路老化、接触不良等原因造成火灾事故。

B、项目应制定严格的管理制度，加强废机油的运输、贮存过程的管理，禁止吸烟，禁止明火产生，暂存间内照明线路应定期检修更换。
C、严格规范员工操作，做好防护措施，加强职工的安全教育，提高安全素质，严格执行作业规程，严禁违章作业，防止因失误操作造成环境风险事故的发生。
D、专门编制突发环境事件应急预案，提交当地环保部门备案并定期演练，以应对可能发生的应急危害事故，一旦发生事故，即可在有准备的情况下对事故进行紧急处理，将事故危害和环境污染降低到最小程度。
（8）结论
本项目环境风险物质为废机油，可能发生的环境风险类型主要为泄漏和火灾造成的二次环境污染。项目严格按照设计要求施工，认真落实本评价提出的风险防范措施，制定突发环境事件应急预案提交当地环保部门备案，定期进行预案演练，将可大大降低本项目的环境风险，减少对环境可能造成的危害，本项目环境风险是可控的。
（七）环境管理

为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。本项目在正式投产前，应编制“环境保护设施竣工验收报告”，经验收合格后，方可正式投入生产。

企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

（八）项目竣工环境保护验收

根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目整改完成运营时，应对环境设施进行验收，验收清单见下表。

表4-12 建设项目竣工环保验收一览表

类别

污染源

污染物名称

环保治理工程

治理效果

大气

砂石料投加水泥投加、搅拌粉尘
颗粒物

一套雾化除尘系统，含6个喷头。（除尘效率95%）生产区设有彩钢瓦顶棚，增设20m2围挡。

《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）

卸料粉尘

颗粒物

雾炮洒水降尘（除尘效率90%）
水泥筒仓呼吸口粉尘
颗粒物

呼吸口自带除尘滤网（除尘效率80%）
砂石料堆场扬尘

颗粒物

防尘网（面积500m2）+雾炮洒水降尘（除尘效率95%）
运输扬尘

颗粒物

控制车速、水枪洒水降尘（除尘效率90%）
车辆尾气
烯烃类、NO2和CO
自然扩散、绿化吸收
对环境影响小
废水

初期雨水

SS

于北和西南厂界设置排水沟（165m）收集，汇入西南厂界地势最低处容积9m3的沉砂池处理，收集沉淀处理后回用于搅拌工序。

不外排

员工清洗废水
搅拌机清洗废水

噪声

生产设备

噪声

减震措施、厂房隔声、绿化吸收
厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

固废

员工工作

生活垃圾

经垃圾桶收集后送至村小组生活垃圾统一存放点，由当地环卫部门清运。
处置率100%

沉砂池
底泥

定期清掏晾干后混入砂石料回用
生产过程

残次成品
收集后定期运送至制砂厂进行破碎回收再利用。
设备日常机械维护保养

废机油
废机油由生产区东北侧的危废暂存间进行暂存（本环评要求整改：增加围堰、防渗、张贴标识牌、设立台账及管理制度），并签约有危险废物处置资质单位，定期清运处理。
/

/

/

厂区四周绿化30m2
/




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	砂石料投加水泥投加、搅拌粉尘
	颗粒物
	一套雾化除尘系统，含6个喷头。（除尘效率95%）生产区设有彩钢瓦顶棚，增设20m2围挡。
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）

	
	卸料粉尘
	颗粒物
	雾炮洒水降尘（除尘效率90%）
	

	
	水泥筒仓呼吸口粉尘
	颗粒物
	呼吸口自带除尘滤网（除尘效率80%）
	

	
	砂石料堆场扬尘
	颗粒物
	防尘网（面积500m2）+雾炮洒水降尘（除尘效率95%）
	

	
	运输扬尘
	颗粒物
	控制车速、水枪洒水降尘（除尘效率90%）
	

	
	砂石料投加
	颗粒物
	皮带密闭
	

	
	车辆尾气
	烯烃类、NO2和CO
	自然扩散、绿化吸收
	对环境影响小

	地表水环境
	初期雨水
	SS
	于北和西南厂界设置排水沟（165m）收集，汇入西南厂界地势最低处容积9m3的沉砂池处理，收集沉淀处理后回用于搅拌工序。
	不外排

	
	员工清洗废水
	
	
	

	
	搅拌机清洗废水
	
	
	

	声环境
	生产设备
	噪声
	减震措施、厂房隔声、绿化吸收
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	员工工作
	生活垃圾
	经垃圾桶收集后送至指定地点，由当地环卫部门清运
	处置率100%

	
	沉砂池
	污泥
	定期清掏晾干后混入砂石料回用。
	

	
	生产过程
	残次成品
	收集后定期运送至厂区东侧制砂厂进行破碎回收再利用
	

	
	设备日常机械维护保养
	废机油
	暂存间进行暂存（本环评要求整改：增加围堰、防渗、张贴标识牌、设立台账及管理制度），并签约有危险废物处置资质单位，定期清运处理。
	

	土壤及地下水污染防治措施
	危废暂存间为重点防渗区域，对危废暂存间采取防渗、防雨、防晒、防淋溶措施，渗透系数≤10-10cm/s。

	生态保护措施
	厂区绿化面积30m2

	环境风险

防范措施
	（1）泄漏的环境风险防范措施
A、危废暂存间设置应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单中的相关要求，做好防雨、防渗，防止二次污染，废机油必须按规定设置警示标志，分类管理，分类存放；配备必要的危险品事故防范和应急技术装备。

B、加强工作人员危险品贮存、使用危险品事故防范和应急技术装备的常识，危废暂存间管理人员须经过专业知识培训。

C、设置危险废物管理台账，如实记载废机油的来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期、存放库位。贮存期间，定期对存储容器进行检查，及时更换破损容器。

（2）火灾引发的次生反应的环境风险防范措施
A、加强设备电线及接头的检修及维护，防止因线路老化、接触不良等原因造成火灾事故。

B、项目应制定严格的管理制度，加强废机油的运输、贮存过程的管理，禁止吸烟，禁止明火产生，暂存间内照明线路应定期检修更换。
C、严格规范员工操作，做好防护措施，加强职工的安全教育，提高安全素质，严格执行作业规程，严禁违章作业，防止因失误操作造成环境风险事故的发生。
D、专门编制突发环境事件应急预案，提交当地环保部门备案并定期演练，以应对可能发生的应急危害事故，一旦发生事故，即可在有准备的情况下对事故进行紧急处理，将事故危害和环境污染降低到最小程度。

	其他环境
管理要求
	1、严格执行国家有关规定、规范，做到达标生产、文明生产。

2、尽可能的利用厂区空地进行绿化，既可以美化厂区环境，还可起到一定的抑尘、滞尘作用，最大限度的降低无组织粉尘排放对厂界附近环境空气质量的影响。

3、对无组织排放源首先在工艺过程中采取预防为主的方针，装卸石料时尽量降低物料落差，减少扬尘环节。

4、运输道路及人工砂堆料场严格实施环保措施。

5、原料和成品运输应在白天进行，夜间和午休时间禁止车辆运输，运输车辆经过沿线居民点时应减速慢行，禁止鸣笛，以减轻运输对居民的影响；同时加强维护，保证简易道路保持良好的路况。


六、结论
	项目建设符合国家产业政策，符合“三线一单”相关规定，不属于“三江并流”世界自然遗产地范围内，不属于白马雪山国家级自然保护区范围，所在区域环境质量现状良好，各项污染物治理措施属于可行技术，项目产生的大气污染物均能满足相应的排放标准要求，废水不外排，噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，固体废物的处置率为100%，各类污染物对环境影响小，不改变周边环境的功能要求。所以项目从环保角度来看，项目建设运营合理可行。



附表1
建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	无组织粉尘
	
	
	
	0.254/a
	
	0.254t/a
	

	
	车辆尾气
	
	
	
	少量
	
	少量
	

	废水
	搅拌机清洗废水
	
	
	
	0t/a
	
	0 t/a
	

	
	初期雨水
	
	
	
	0t/a
	
	0 t/a
	

	
	员工清洗废水
	
	
	
	0 t/a
	
	0 t/a
	

	一般工业

固体废物
	沉砂池污泥
	
	
	
	0.116t/a
	
	0.116t/a
	

	
	残次成品
	
	
	
	11.43t/a
	
	11.43 t/a
	

	危险废物
	废机油
	
	
	
	0.1t/a
	
	0.1t/a
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
智德环保
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水泥
养护
外售

皮带运输
水泥筒仓
挤压成型
搅拌
噪声

砂子


堆场
砂石料仓
铲车
投加泵投加
运料斗
投加
水
噪声

粉尘

粉尘

粉尘
雾化喷头

无组织排放
沉砂池

清洗废水
初期雨水


洒水降尘
水

洒水降尘+防尘网
洒水降尘
无组织排放


粉尘

筒仓自带滤网除尘




新鲜水
搅拌用水
绿化用水

0.06
晴2.7
养护用水
降尘用水


2.7
5.6
晴0.06

1
搅拌机清洗用水

0.2
9.767
9蒸发
沉淀池
0.8
成品
2.25
雨天收集初期雨水
回用1.483
0.667
雨0
雨0
晴19.147
雨10.787
清洗用水
0.02
0.016

0.004
晴5.6
雨0
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