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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	维西县永春河流域生态治理及基础设施建设（一期）项目

	项目代码
	2104-533423-04-01-245801

	建设单位联系人
	杨成龙
	联系方式
	13988702339

	建设地点
	云南省迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县保和镇

	地理坐标
	（起点：99度18分32.644秒，27度10分1.087秒；终点：99度17分13.639秒，27度11分34.904秒）

	建设项目

行业类别
	128河湖整治（不含农村塘堰、水渠）
	用地（用海）面积（m²）/长度（km）
	项目总用地面积394500m²，河道治理段总长4.5km

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	□首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

☑重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	维西傈僳族自治县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	维发改投资[2021]8号

	总投资（万元）
	22506.55
	环保投资（万元）
	61.00

	环保投资占比（%）
	0.27
	施工工期
	23个月

	是否开工建设
	☑否

□是：

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目流域生态治理工程属于《产业结构调整指导目录(2019年本)中第一大类鼓励类:“二、水利：第1条，江河湖海堤防建设及河道治理工程”，项目基础设施建设工程不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中鼓励类、限制类及淘汰类，属允许类；且本项目已取得维西傈僳族自治县发展和改革局关于项目可行性研究报告的批复（维发改投资[2021]8号）。因此，本项目符合国家及地方现行产业政策要求。

2、当地城乡规划符合性分析

《维西傈僳族自治县城乡总体规划》（2016-2030）提出：“调整优化用地布局和结构。搬迁工业、仓储用地和行政办公用地，改善旧城的商业环境、完善居住区的配套设施。强化头道河、二道河、永春河景观带的建设。本项目主要为永春河流域生态治理及基础设施建设，因此，本项目与《维西傈僳族自治县城乡总体规划》（2016-2030）相符合。

3、土地利用规划符合性分析

根据《维西县自然资源局关于维西县住房和城乡建设局关于请求办理永春河流域生态治理及基础设施建设（一期）项目用地的情况说明》（详见附件3），本项目用地建设地点位于维西县保和镇永春河流域，用地面积394500m²（591.747亩），依据《维西县土地利用规划》，该规划用地为耕地、滩涂、农村居民用地，已批建设用地，本项目用地已纳入维西县空间规划，因此本项目用地符合维西县土地利用总体规划要求。

4、施工“三场”布置合理性分析
本项目的临时施工用地主要为施工场地、排泥场及临时堆土场，施工营地采用租赁形式，不新建施工营地。项目共设置3处施工场地，2处临时堆土场，1个排泥场，均位于用地红线范围内内，不新增征占地。施工场地、排泥场及临时堆土场设置距河岸较近，减少了施工便道占地及交通运输量的影响。占地类型主要为裸露土地为主。施工场地主要用于堆放施工材料、建筑材料、苗木材料及临时休息场地等，临时堆土场用以堆放剥离表土。项目清淤过程中产生的淤泥澄清水经沉淀处理后回流至就近水体；经采取相关措施后，同时加强排泥场的管理，切实做到各项环保措施落实到位的前提下，此清淤及干化过程中污泥产生的臭味对周围环境较小；临时堆土场采取临时覆盖等防护措施，周边拟采用填土编织袋挡土墙进行临时拦挡，顶端采用塑料彩条布覆盖，挡土墙外侧设置临时排水沟等；施工扬尘采取建设围挡、规范管理等措施来降低对周围环境的影响的前提下，对区域居民的影响很小。综上分析，认为项目“三场”布置合理。

5、“三线一单”符合性分析

（1）与云南省生态保护红线符合性分析

根据《关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发[2018]32号）：本项目位于维西傈僳族自治县保和镇，查阅云南省生态保护红线分布图及云南省生态保护红线空间分布格局示意图，本项目不在上述规划的生态保护红线之内，因此，本项目与云南省生态红线规划相符合。

（2）与环境质量底线符合性分析

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。根据《2019年迪庆州环境状况公报》及迪庆州环境监测站提供的常规环境空气质量现状监测数据（监测点位为维西县环保局），区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018 年修改单）规定的二级标准，区域地表水环境达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准及以上，区域声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，本项目各类污染物均达标排放，基本符合区域环境质量底线要求。

（3）与资源利用上线符合性分析

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等源消耗不得突破的“天花板”，相关规划环评应依据相关资源利用上线对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议为规划编制和审批决策提供重要依据。本项目未触及区域资源利用上线。

（4）与生态环境准入清单符合性分析

生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求，要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率资源配置方式等方面入手，制定生态环境准入清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。根据《云南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》，本项目不在“产业准入负面清单”内。

（5）与云南省“三线一单”生态环境分区管控的符合性分析

根据云政发[2020]29号：《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，全省共划分1164个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。其中：优先保护单元383个，包含生态保护红线和一般生态空间，主要分布在滇西北山区、南部边境山区、哀牢山和无量山、滇东南喀斯特石漠化防治区、金沙江干热河谷、高原湖泊湖区等重点生态功能区域；重点管控单元652个，包含开发强度高、污染物排放强度大、环境问题相对集中的区域和大气环境布局敏感、弱扩散区等，主要分布在滇中城市群、九大高原湖泊流域、各类开发区和工业集中区、城镇规划区及环境质量改善压力较大的区域；一般管控单元129个，为优先保护、重点管控单元之外的区域；本项目所在区域不在优先保护单元和重点管控单元，属于一般管控单元，该管控单元主要以生态环境保护与适度开发相结合为主，开发建设中应落实生态环境管控相关要求，因此，项目与云南省“三线一单”生态环境分区管控的相符合。




二、建设内容

	地理位置
	本项目位于维西傈僳族自治县保和镇，河道治理起点位于永宁大桥，终点位于金玉大酒店北侧规划告成路，治理河段总长约4.5km。本项目分为三个治理段，其中傈僳沙龙段东起念萨街，西至金玉大酒店北侧规划告成路，布置于永春河保和镇段里程为0+000～0+937m河段；流芳百世段南起综合大市场北至念萨街，布置于永春河保和镇段里程为2+602～3+969m河段；饮水思源段南起永宁大桥，北至综合大市场，现行政中心东侧，布置于永春河保和镇段里程为3+969～4+950m河段。本次河道治理涉及的永春河属澜沧江流域。

	项目组成及规模
	1、建设内容及规模

建设单位于2018年委托云南大学科技咨询发展中心编制了《维西县永春河流域生态景观饮水思源项目》、《维西县永春河流域生态治理及基础设施建设流芳百世项目环境影响报告表》、《维西县永春河流域生态治理及基础设施建设傈僳沙龙项目环境影响报告表》，并取得了原维西傈僳族自治县环境保护局的审批意见。由于原项目占地面积、建设内容及河道治理长度等发生变化，本次进行重新环评。

本项目位于维西傈僳族自治县保和镇，本项目建设目的为改造现状河流，在满足防洪的基础上，使水变清、岸变绿，使河道富有层次感。疏通河道，排除泄洪阻碍，消除隐患；改善水环境、生态景观和完善基础设施，是城市发展的需要，为了加快维西城市基础配套设施建设步伐，完善维西城市绿地系统，造就维西优美的城市风貌，改善城市生态环境、为百姓提供更多生态休闲场所。

项目主要建设内容为维西县永春河流域饮水思源段、流芳百世段和傈僳沙龙段三个重要节点的河流生态治理及基础设施建设，规划总面积394500m²，其中傈僳沙龙段规划范围面积为60934m²，流芳百世段规划范围面积为87744m²，饮水思源规划范围面积为245822m²。本项目治理河段不改变原河道走向，根据现场勘查，项目治理河段位于城区，区域污水经道路市政污水管网收集后排入维西县污水处理厂，治理河段范围内未发现排污口，本项目主要建设内容及规模见表2-1。详细经济技术指标见表2-2~表2-4。

表2-1  项目主要建设内容一览表

分类

项目名称
建设内容及规模

备注

主体工程

河道治理工程
饮水思源段
河道清淤35091.6m³，清淤外运17545.8m³，驳岸梳理1200m，拦水坝2座，清淤采用人工与挖掘机配合进行，淤泥清运至淤泥场内固化处理
新建

流芳百世段
河道清淤25499.7m³，清淤外运12749.85m³，驳岸梳理850m，拦水坝2座，清淤采用人工与挖掘机配合进行，淤泥清运至淤泥场内固化处理
新建

傈僳沙龙段
河道清淤15279.8m³，清淤外运7639.9m³，驳岸梳理600m，拦水坝1座，清淤采用人工与挖掘机配合进行，淤泥清运至淤泥场内固化处理
新建

桥梁工程
饮水思源段

原有桥改造+风雨廊一座117m²

新建

流芳百世段

钢结构网红桥1座，面积2407m²

新建

傈僳沙龙段

新建风雨廊桥一座328.5m²；原有桥改造+风雨廊一座336m²

新建

基础设施建设工程
饮水思源段

园路9942m²；广场铺装7666m²及其他基础设施；木平台1320m²；杜鹃飞瀑：3210.38m³；新建风雨廊桥一座297m²；原有桥改造+风雨廊一座，面积30m²；新建车行桥一座，面积308m²，白水桥改造；厕所两座，面积各120m²；景观标识系统1套

新建

流芳百世段

园路3746.05m²；广场铺装2671.98m²及其他基础设施；木平台1870.49m²；维西非物质文化继承人展示廊44m；景观标识系统1套

新建

傈僳沙龙段

园路3415.3m²；广场铺装994.71m²及其他基础设施；木平台830.21m²；弓弩观景台274.4m²；厕所一座，面积120m²；景观标识系统1套

新建

绿化工程
饮水思源段

绿化面积149147.88m²

新建

流芳百世段

绿化面积27341.97m²

新建

傈僳沙龙段

绿化面积18849.11m²

新建

公用工程

供水

施工用水取用永春河河水

新建

供电

由当地供电电网供给

新建

临时工程
施工营地
项目区均位于城区内，施工营地采用租赁形式进行，不用新建施工营地

租赁
施工场地   
项目区布设三处施工场地，均位于场地内，不新增征占地。施工场地主要用于堆放施工材料、建筑材料、苗木材料及临时休息场地等。
1#施工场地占地面积500m²，布设于饮水思源段西南角；

2#施工场地占地面积500m²，布设于流芳百世段南部；

2#施工场地占地面积500m²，布设于傈僳沙龙段西部
新建
临时堆土场

项目内布设2处临时堆土场，用以堆放剥离表土，不新增征占地。

1#临时堆土场占地面积12400m²，布设于饮水思源段西南角；

2#临时堆土场占地面积12400m²，布设于流芳百世段南部
新建
排泥场

项目内布设1处排泥场，不新增征占地，占地面积1338m²，布设于傈僳沙龙段西部，排泥场设一个退水口
已建

环保工程
废水治理
施工期：施工人员生活污水依托项目周边生活设施预处理后经市政污水管网排入维西县污水处理厂处理达标后，排入永春河；施工废水经隔油沉淀池处理之后全部回用车辆和设备的冲洗，施工场地洒水抑尘、绿化用水等；淤泥澄清水经沉淀处理后回流至永春河。

运营期：公厕配套设置化粪池，共3个化粪池。公厕产生的生活污水经公厕配套设置的化粪池预处理后，通过市政污水管网排入维西县污水处理厂进行处理，达标排放
新建

废气治理

施工期：采取限速行驶、建筑材料加盖帆布运输、洒水、合理布局、加强管理等措施。

运营期：运营期无废气产生

新建
噪声治理

施工期：采取加强管理、选用低噪声施工设备等措施。

运营期：运营期噪声主要来自运输垃圾车辆装卸过程，属于非连续噪声，车辆进出时降低车速，禁止鸣笛，对周边声环境协影响较小

新建
固废治理

施工期：设置临时堆土场3处，排泥场1个，施工场地内布设若干生活垃圾桶。剥离的表土临时堆存于临时堆土场，用于后期的绿化覆土；淤泥清运至淤泥场内，淤泥固化后部分作为后期河岸两侧绿化种植基土之用，其余含垃圾泥沙固化后运至管理部门指定地点堆存；基础开挖产生的土石方用于基础回填；施工人员生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一处理；产生的建筑垃圾回填至场内非承重区域，不进行外弃；

运营期：沿河两岸园路两侧设置96个分类垃圾桶收集生活垃圾，其中傈僳沙龙段设置25个，流芳百世段设置30个，饮水思源段设置41个。生活垃圾经项目区设置的垃圾桶收集后由当地环卫部门清运处理

新建
表2-2  傈僳沙龙段主要技术经济指标表

序号

项目名称

材质

工程量

单位

备注

一、硬质铺装

1

园路铺装

50厚花岗岩铺装+局部花岗岩地雕

3415.30

平方米

/

2

广场铺装

50厚花岗岩铺装

994.71

平方米

/

3

沥青路

沥青车行道路

330.00

平方米

新建沥青道路

4

木平台

30厚户外高耐竹木地板铺装，混凝土、碎石基础

830.21

平方米

5

木栏杆，菠萝格防腐木

757.76

米

高1.2米

6

塑胶场地

篮球场、羽毛球场、乒乓球场地、塑胶跑道等地面

1588.96

平方米

7

50厚花岗岩场地收边

661.67

平方米

8

路缘石

150宽芝麻灰花岗岩烧面路缘石

2557.34

米

9

机动车停车

位

70厚“井”字形绿色砼嵌草砖

312.10

平方米

生态停车位18个

10

充电桩

机动车充电桩

5.00

个

11

非机动车停

车位

60厚烧结砖

139.20

平方米

非机动车停车位87个，单个0.8米*2米

12

台阶

砖砌体基础，花岗岩贴面

253.08

平方米

二、景观小品

1

弓弩观景台

钢筋混凝土结构平台，花岗岩饰

面

273.42

平方米

2

刀山攀爬架

热镀锌钢构筑物，仿木纹漆饰面

1

个

高20.8米，宽2.6米

3

垒石文化墙

钢筋混凝土结构，外墙毛石贴面、耐候钢板装饰

22

米

长26米，高2.2米

4

文化景墙

钢筋混凝土结构，耐候钢板、毛石贴面

93.18

米

平均高1.2米

5

垒石矮墙

当地毛石砌筑挡墙

67.3

立方米

平均高0.8米

6

条石

当地毛石砌筑

25.00

立方米

高0.5米，宽0.5米

7

花池墙体

砖砌结构、花岗岩贴面

20.00

米

8

乒乓球台

10

个

成品采购

9

条形坐凳

砖砌结构、花岗岩贴面、局部防

腐木凳面

54.08

米

10

圆形树池坐

凳

砖砌结构、防腐木坐凳面

3

个

直径2.6米

11

休闲坐凳

砖砌结构、防腐木坐凳面

28

个

长1.5米，高0.45米，宽0.45米

12

圆形树池

砖砌结构、花岗岩贴面

5

个

直径1.5米

13

新建风雨廊桥一（长73米，宽4.5米）

桥梁上部结构

1

项

空心板梁结构

14

桥梁下部结构

1

项

桥台：轻型桥台；桥墩：板式桥墩或者桩柱+盖梁型桥墩；基础：钻孔灌注桩基

础

15

桥面铺装

328.5

平方米

桥面铺装采用10cm厚，钢筋混凝土现浇层，+6cmAC-20C中粒式沥青混凝土+4cmAC-13细粒式沥青混凝土

16

桥梁栏杆

146

米

采用钢筋混凝土防撞护栏

17

风雨廊

1

座

钢结构风雨廊

18

原有桥+风雨廊桥一

原有车行桥，两

侧人行道增加风

雨廊

1

座

长56米，单侧风雨廊宽3米（含现状桥结构安全评估费用）

三、建筑

1

公厕新建

钢筋混凝土结构，外墙石材、涂料结合，内墙贴瓷砖，内部地面防滑地砖

1

座

面积120㎡

四、户外成品

1

景观灯柱

镀锌钢骨架，LED灯头

12

盏

高4.5米

2

标识系统

包括导览牌、景点介绍牌、导视

牌等；镀锌钢材质，民族图腾丝

网印刷

1

套

傈僳沙龙段全长约937米，配套标识系统

3

垃圾桶

镀锌钢材质，民族图腾丝网印刷

25

个

分类垃圾桶，两个内部筒体

4

洗手台

成品洗手台

3

个

五、种植绿化

1

绿化

乔木

3769.822

平方米

背景树、主景树、配景树等

2

灌木

7539.644

平方米

中层灌木配置

3

地被

11309.47

平方米

地被梳理、地被种植

4

景石

当地景观石

500

吨

景观置石、自然草坡护坡置石

六、水系

1

河道整改

河道清淤

15279.8

立方米

2

清淤外运

7639.9

立方米

3

驳岸梳理

600

米

驳岸清理杂物，清除驳岸表面开裂并修理

4

河道驳岸装

饰

花岗岩、青石板面层装饰

236.65

平方米

平均1.2米高装饰

5

拦水坝一

液压翻板坝，包括电机房控制系统，驳岸加固施工围堰等

46.4

米

长46.4米，高2米

6

增补驳岸

钢筋混凝土防洪驳岸

35

米

平均2米高

7

河滩石

驳岸河滩置石

62.3

吨

七、给排水电气

1

景观照明工程

包括庭院灯、草坪灯、射树灯等强电设施，氛围灯、动画投影、以及音响、监控等弱电设备

57934.00

平方米

2

给排水工程

绿化区域给排水，给排水管、喷头、阀门井等

57934.00

平方米

表2-3  流芳百世段主要技术经济指标表

序号

项目名称

材质

工程量

单位

备注

一、硬质铺装

1

园路铺装

50厚花岗岩铺装

2322.49

平方米

2

30厚户外高耐竹木地板铺装园路

1423.56

平方米

3

广场铺装

50厚花岗岩铺装

2671.98

平方米

4

木平台

30厚户外高耐竹木地板铺装，混凝土、碎石基础

1870.49

平方米

5

木栏杆，菠萝格防腐木

1603.6

米

高1.2米

6

路缘石

150宽芝麻灰花岗岩烧面路缘石

3686.04

米

7

台阶

砖砌体基础，花岗岩贴面

853.08

平方米

8

砖砌体基础，高耐竹木贴面

163.43

平方米

9

非机动车停车位

60厚烧结砖

97.60

平方米

非机动车停车位61个，单个0.8米*2米

二、景观小品

1

钢结构网红桥

桥梁上部结构

1

项

结构采用钢箱梁

2

桥梁下部结构

1

项

桥台：轻型桥台。桥墩：根据桥梁整体景观设计选择板式桥墩或者桩柱+盖梁型桥

墩。基础：钻孔灌注

桩基础

3

桥面铺装

2086

平方米

桥面铺装采用8cm厚细石防水砼，上铺2.5cm红色的塑胶地垫铺面

4

桥梁栏杆

342

米

钢结构栏杆

5

大词戏舞台格栅背景

镀锌钢板，木纹漆饰面，瓦檐口

1

个

长42.5米，高6.2米

6

维西非物质文化继承人展示廊

透光亚克力，不锈钢氟碳漆饰面

44

米

高2.9米

7

浮雕景墙

砖雕，铝合金文字标识

14

米

长14米，高3米

8

硬质挡土墙

钢筋混凝土结构，外墙毛石贴面

67.86

米

平均高度1.5米

9

祭天古歌文化柱

钢结构，外包铝板

1

组

高2.6~5.9米，宽0.84~0.93米

10

姓氏文化小品

石材贴面

1

组

长11米，高2.5米

11

改造廊架

1

个

长50米，宽4.5米

12

新建廊架

1

个

长21米，高3.5米

13

花池墙体

花岗岩贴面

2100.93

米

14

圆形树池坐凳

砖砌结构、防腐木坐凳面

5

个

直径2.4米/3米

15

休闲坐凳

砖砌结构、防腐木坐凳面

14

个

长1.5米，高0.45米，宽0.45米

16

圆形树池

砖砌结构、花岗岩贴面

12

个

直径1.2米

17

原有桥+风雨廊二

原有车行桥，两侧人行道增加风雨廊

1

座

长39米，单侧风雨廊宽3米

三、户外成品

1

景观灯柱

镀锌钢骨架，LED灯头

15

盏

高4.5米

2

标识系统

包括导览牌、景点绍牌、导视牌

等；镀锌钢材质，民族图腾丝网印刷

1

套

“百世流芳”段全长约1367米，配套标识系

统

3

垃圾桶

镀锌钢材质，民族图腾丝网印刷

30

个

分类垃圾桶，两个内部筒体

4

洗手台

成品洗手台

4

个

四、种植绿化

1

绿化

乔木

5468.39

平方米

背景树、主景树、配景树等

2

灌木

10936.79

平方米

中层灌木配置

3

地被

16405.18

平方米

地被梳理、地被种植

4

景石

当地景观石

300

吨

景观置石、自然草坡护坡置石

五、水系

1

河道整改

河道清淤

25499.7

立方米

2

清淤外运

12749.85

立方米

3

驳岸梳理

850

米

驳岸清理杂物，清除驳岸表面开裂并修理

4

防洪挡墙改造

现状防洪挡墙改造+民俗情景壁画及浮雕+墙顶装饰

800.38

米

平均2.5米高装饰

5

增补驳岸

钢筋混凝土防洪驳岸

420

米

平均2米高

6

抛石驳岸

抛石堆砌，外围混凝土固定

545.9

平方米

7

拦水坝二

液压翻板坝，包括电机房控制系统，驳岸加固施工围堰等

34.5

米

长34.5米，高2米

8

拦水坝三

液压翻板坝，包括电机房控制系统，驳岸加固施工围堰等

19.2

米

长19.2米，高2米

9

河滩石

驳岸河滩置石

150

吨

六、给排水电气

1

景观照明工程

包括庭院灯、草坪灯、射树灯、氛围灯、舞台灯光、动画投影、等强电设施，以及音响、监

控等弱电设备

87744.00

平方米

2

给排水工程

绿化区域给排水，给排水管、喷头、阀门井等

87744.00

平方米

表2-4  饮水思源段主要技术经济指标表

序号

项目名称

材质

工程量

单位

备注

一、硬质铺装

1

园路铺装

50厚花岗岩铺装

8061

平方米

2

30厚户外高耐竹木地板铺装园路

1881

平方米

3

广场铺装

50厚花岗岩铺装

7666

平方米

4

沥青路

沥青车行道路

5361

平方米

5

木平台

30厚户外高耐竹木地板铺装，混凝土、碎石基础

445.89

平方米

6

30厚户外高耐竹木地板铺装，钢筋混凝土结构架空

874.11

平方米

7

木栏杆，菠萝格防腐木

3509

米

高1.2米

8

砾石铺装

砾石地面，混凝土、碎石基础

130

平方米

9

路缘石

150宽芝麻灰花岗岩烧面路缘石

375

米

10

机动车停车位

70厚“井”字形绿色砼嵌草砖

1694.2

平方米

生态停车位90个

11

充电桩

机动车充电桩

10.00

个

12

非机动车停车位

60厚烧结砖

289.60

平方米

非机动车停车位181个，单个0.8米*2米

13

台阶

砖砌体基础，花岗岩贴面

88

平方米

二、景观小品

1

垒石矮墙

当地毛石砌筑挡墙

45

立方米

平均高0.8米

2

景观亭

钢筋混凝土结构

2

座

单座面积16平方米

3

圆形树池坐凳

砖砌结构、防腐木坐凳面

1

个

直径2.6米

4

钢结构金属板地面层挑台

主体工字钢钢结构，桩柱+盖梁型桥墩

1

项

平均挑高14米

5

金属板地面铺装

1018.04

平方米

6

钢结构玻璃面层挑台

主体工字钢钢结构，桩柱+盖梁型桥墩

1

项

平均挑高7.5米

7

玻璃地面铺装

56.85

平方米

8

钢结构塑胶面层挑台

主体工字钢钢结构，桩柱+盖梁型桥墩

1

项

平均挑高4.9米

9

塑胶地面铺装

231.85

平方米

10

玻璃栏杆

钢结构立柱主体结构，玻璃面板

390.63

米

11

花池墙体

砖砌结构、花岗岩贴面

265

米

12

杜鹃飞瀑

钢筋混凝土结构挡墙、毛石贴面

3210.38

立方米

长611.5米，宽1.5米，平均高3.5米（包含基础），包括围堰施工等

13

景观置石堆砌

2500

吨

景观置石堆砌，包括人工放置、堆砌、造型

14

条形坐凳

砖砌结构、花岗岩贴面、局部防腐木凳面

45

米

15

休闲坐凳

砖砌结构、防腐木坐凳面

23

个

长1.5米，高0.45米，宽0.45米

16

新建风雨廊桥二（长66米，宽4.5米）

桥梁上部结构

1

项

空心板梁结构

17

桥梁下部结构

1

项

桥台：轻型桥台；桥墩：板式桥墩或者桩柱+盖梁型桥墩；基础：钻孔灌注桩基础

18

桥面铺装

297

平方米

桥面铺装采用10cm厚钢筋混凝土现浇层

+6cmAC-20C中粒式沥青混凝土+4cmAC-13细粒式沥青混凝土

19

桥梁栏杆

132

米

采用钢筋混凝土防撞护栏

20

风雨廊

1

座

钢结构风雨廊

21

原有桥+风雨廊三

人行风雨廊桥

1

座

长10米，单侧风雨廊宽3米

22

新建桥

新建车型桥

1

座

长56米，宽5.5米

23

改造桥

白水桥，地面出新，更换石栏杆

1

座

长85米，宽8米

三、建筑

1

公厕新建

钢筋混凝土结构，外墙石材、涂料结合，内墙贴瓷砖，内部地面防滑地砖

2

座

单座面积120㎡

四、户外成品

1

景观灯柱

镀锌钢骨架，LED灯头

22

盏

高4.5米

2

标识系统

包括导览牌、景点介绍牌、导视牌等；镀锌钢材质，民族图腾丝网印刷

1

套

饮水思源段全长约2080米，配套标识

系统

3

垃圾桶

镀锌钢材质，民族图腾丝网印刷

41

个

分类垃圾桶，两个内部筒体

4

洗手台

成品洗手台

7

个

五、种植绿化

1

绿化

乔木

29829.58

平方米

背景树、主景树、配景树等

2

灌木

59659.15

平方米

中层灌木配置

3

地被

89488.73

平方米

地被梳理、地被种植等

4

景石

当地景观石

500

吨

景观置石、自然草坡护坡置石

六、水系

1

河道整改

河道清淤

35091.6

立方米

2

清淤外运

17545.8

立方米

3

驳岸梳理

1200

米

驳岸清理杂物，清除驳岸表面开裂并修

理

4

防洪挡墙改造

现状防洪挡墙改造+民俗情景壁画及浮雕+墙顶装饰

520.19

米

平均2.5米高

5

增补驳岸

钢筋混凝土防洪驳岸

843.57

米

平均2米高

6

拦水坝四

液压翻板坝，包括电机房控制系统，驳岸加固施工围堰等

34.5

米

长34.5米，高2米

7

拦水坝五

液压翻板坝，包括电机房控制系统，驳岸加固施工围堰等

23.98

米

长23.98米，高2米

8

河滩石

驳岸河滩置石

200

吨

七、给排水电气

1

景观照明工程

包括庭院灯、草坪灯、射树灯、氛围灯、舞台灯光、动画投影、水幕电影、等强电设施，以及音响、监控等弱电设备

245822.00

平方米

有效景观照明区域面积

2

给排水工程

绿化区域给排水，给排水管、喷头、阀门井等

245822.00

平方米

给排水管、喷头、阀门井等



	总平面及现场布置
	1、施工布置

本项目为新建项目，项目属点式工程，建设内容相对集中，根据工程主体结构的特点，在施工场地和施工营地的布置上遵循以下原则：一方面方便于施工，施工过程中遵循就近布置的原则，另一方面减少由于工程施工而导致扰动地表面积增加的原则，在施工中合理布置施工场地和施工营地，以减少临时占地的增加。

施工营地：考虑项目区均位于城区内，施工营地采用租赁形式进行，不用新建施工营地；

施工场地：场地内空间较大，本方案考虑在场内布设三处施工场地，均位于场地内，不新增征占地，施工场地布设情况详见下表。

表2-5    施工场地布设情况表

序号

名称

布设位置

占地（hm2）

备注

1

1#施工场地

布设于饮水思源段西南角，该区域规划建设景观绿化等

0.05
主要用于堆放施工材料、建筑材料、苗木材料以及临时休息场地等

2

2#施工场地

布设于流芳百世段南部，该区域规划建设景观绿化等

0.05
主要用于堆放施工材料、建筑材料、苗木材料以及临时休息场地等

3

3#施工场地

布设于傈僳沙龙段西部，该区域规划建设景观绿化等

0.05
主要用于堆放施工材料、建筑材料、苗木材料以及临时休息场地等

2、施工交通运输

项目区周边道路主要有X295县道、兴维大道、滨河路及其他城市道路等，能够满足外部运输需要，不再新增进场道路。场内施工可结合规划建设的内部道路进行，无需新建施工便道。

3、临时堆土场

根据工程施工需要，工程建设初期需对项目区内剥离进行剥离，经统计，需剥离表土为2.57万m³，剥离表土需临时堆放。本方案结合场地布设情况，考虑在工程区内布设2处临时堆土场，用以堆放剥离表土，不新增征占地。临时堆土场布设情况详见下表。

表2-6    临时堆土场布设情况表

序号

名称

布设位置

库容

（万m³）

占地

（hm²）

规划堆放量

（万m³）

备注

1

1#临时堆土场

布设于饮水思源段西南角，该区域规划建设景观绿化

2.52

1.24

1.52

主要堆放施工初期剥离表土

2

2#临时堆土场

布设于流芳百世段南部，该区域规划建设景观绿化

2.62

1.27

1.05

主要堆放施工初期剥离表土

4

合计

5.14

2.51

2.57

4、施工用水、用电

工程施工用水可从永春河河道抽取，施工生活用水依托周边市政供水，施工用电从周边已建市政电网接入即可。

5、施工材料及来源

本项目建设中所需砖、水泥、砂等材料可就近向项目区附近合法厂家购买。

6、施工导流
根据工程特性，该工程有效施工期在枯季，必须要分段施工，在每年汛期到来之前完成施工计划，确保汛期能安全通过设计洪水，满足防洪安全。施工导流洪水标准为枯季5年一遇。施工采用顺河围堰，将河道分为左、右两部分，左、右两部分河道轮流过水施工，施工地段加筑上、下游围堰，施工完毕即拆除。围堰长度视河道顺直情况定，平顺段可50-100m一段，转弯段可10—20m一段。用两岸河堤开挖料作为围堰的一部分，在围堰顶及临水侧用1m厚袋装土包裹；围堰顶宽1m，边坡 1：1.5，平均高 2m。渗水用水泵抽走。 

7、征地及拆迁

2021年3月22日针对项目征地范围县政府召开专题会议，县自然资源局、住建局、发改局等单位参加，明确了规划用地红线范围及计划征拆范围，确保了征地拆迁工作能切实有效落地。根据永春河流域周边现状整体情况，结合永春河征拆办数据分析，现状主要存在民居民房、物流公司、汽车租赁公司、集体林地、商混站等性质占地，总共约58项需征地补偿单位，整体拆迁补偿测算约8793.256万元。 

目前征地拆迁工作相关用地手续已在办理，将对红线范围内的各类影响生态景观连续性的内容进行拆除，能够满足未来建设实施的用地需求。 

	施工方案
	1、施工工艺

本项目分为河道治理工程、桥梁工程、基础设施建设工程及绿化工程，污染影响时段主要为施工期，其施工流程如图2-1~图2-3所示。
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图2-1   河道治理工程施工流程及产污节点图
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图2-2   桥梁工程施工流程及产污节点图
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图2-3   基础设施施工流程及产污节点图
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图2-3   绿化工程施工流程及产污节点图
工艺流程说明：
（1）河道治理施工工艺流程说明

施工准备：开工前准备工作就绪，主要为设计施工图纸会审完毕、施工机械进场、各类措施就位等。

围堰导流：根据工程特性，该工程有效施工期在枯季，必须要分段施工，在每年汛期到来之前完成施工计划，确保汛期能安全通过设计洪水，满足防洪安全。施工导流洪水标准为枯季5年一遇。施工采用顺河围堰，将河道分为左、右两部分，左、右两部分河道轮流过水施工，施工地段加筑上、下游围堰，施工完毕即拆除。围堰长度视河道顺直情况定，平顺段可50-100m 一段，转弯段可10—20m一段。用两岸河堤开挖料作为围堰的一部分，在围堰顶及临水侧用 1m 厚袋装土包裹；围堰顶宽 1m，边坡 1：1.5，平均高 2m。渗水用水泵抽走。 

清淤、驳岸梳理：河道土方开挖前，首先对河道开挖边线范围内的植被、建筑垃圾及其他杂物进行清理。清理工作拟釆用人工与挖掘机配合进行。表面植被拟釆用人工拔除。对建筑垃圾及芦苇根、树根等由挖掘机挖除。土方开挖主要釆用1.0m³反铲挖掘机开挖。

拦水坝施工：①开挖导流明渠、填筑上下游围堰，安装轻型井点降水，降低地下水位；②开挖基础土方，土方开挖首先釆用挖掘机配合推土机进行开挖，然后釆用人工开挖基槽；③浇筑混凝土垫层，钢筋混凝土底板，混凝土釆用机械拌和振捣，机动三轮车运输，施工中应严格按照设计标准和规范要求对材料的质量、规格、配合比、拌和、运输、浇筑、养护等进行监督检査；④现浇上游段铺盖、下游段消力池混凝土；⑤现浇河滩溢流堰混凝土；⑥砌筑下游海漫段浆砌石；⑦最后回填土方，周边的基坑回填。

场地清理：施工结束后，清理施工场地。

（2）桥梁建设施工工艺流程说明 

施工准备：开工前准备工作就绪，主要为设计施工图纸会审完毕、施工机械进场、各类措施就位等。 

围堰导流：施工采用顺河围堰，将河道分为左、右两部分，左、右两部分河道轮流过水施工，施工地段加筑上、下游围堰，施工完毕即拆除。 

钻孔桩：钻孔桩施工，搭设承台模板，承台钢筋绑扎，并浇筑混凝土，承台施工完毕后，拆除围堰 

桥面摊铺：根据施工设计要求对桥面进行分层摊铺，摊铺施工要求及顺序严格按照设计及相关规范进行。 

路基施工：根据设计施工要求对路基进行回填、碾压、夯实等施工，达到路基设计要求。 

路面摊铺：道路桥面面层摊铺完成后进行人行道面层摊铺，摊铺施工要求及 顺序严格按照设计及相关规范进行。 

路缘石、标志、标线施工：路面摊铺施工完成后进行道路两侧路缘石施工、标志、标线施工。 

场地清理：项目工程进行扫尾，平整施工区域场地，做到工完、料净、场地清理。

桥梁运营：桥梁各项分部工程施工完成后投运运营。 

（3）基础设施施工工艺流程说明 

基础设施施工工艺流程主要是场地平整、地基开挖、机械作业、土建施工、装修等活动。在此过程中均伴随着扬尘、噪声、废水、固体废物的产生。

（4）绿化工程施工工艺流程说明

1）园建施工技术方案 

①技术交底 

进行施工图交底，认真阅读施工图，对照施工技术规范及质量验收标准，制订相应技术措施，检查落实班组的施工准备情况，做到施工质量、进度的事前控制。然后将施工技术方案报请监理工程师审批后方可施工。 

②材料准备 

绿化铺地工程中，由于工程量较大，形状变化多，需事先对铺装面的实际尺寸进行放样，确定边角的方案及广场与园路交接处的过渡做法，然后再确定各种铺装材料的数量。在进料时要把好材料的规格尺寸，机械强度和色泽一致的质量关。 

③场地放样、定标高 

按照设计图所绘的施工坐标方格网，将所有坐标点测设到场地上并打桩定点。然后以坐标桩点为准，根据铺装设计图，在地面上放出场地的边线，主要地面设施的范围线和挖方区、填方区之间的零点线。然后定出坐标桩点标高，注意尽量采用共同基准点。 

④地形复核 

对照竖向设计图，复核场地地形。各坐标点、控制点的自然地坪标高数据，有缺漏的要在现场测量补上。 

⑤挖方与填方施工 

根据设计的标高进行挖填土方。填方时应当先深后浅、分层填实深处，按施工规范每填一层就夯实一层。挖方时挖出的适宜栽植的肥沃土壤，要临时堆放，以后再填入种植地中。 

⑥ 场地平整与找坡 

挖填方工程基本完成后，对挖填出的新地面进行整理。要铲平地面，使地面平整度限制在0.05米内。根据各坐标桩标明的该点填挖高度和设计的坡度数据，对场地进行找坡，保证场地内各处地面都基本达到设计的坡度。 

根据场地旁存在建筑、园路、管线等因素，确定边缘地带的竖向连接方式，调整连接点的地面标高。还要确认地面排水口的位置，调整排水沟管底部标高，使铺装地面与周边地平的连接更自然，排水、通道等方面的矛盾降到最低。 

2）绿化施工技术方案 

先施工大树栽植定位，后小乔木的栽植，再灌木、花卉的遍植的施工顺序进行施工，按系统工程管理的原理做到土方、苗木、设备、人员等要素的合理调配及利用。 

① 回填土选择：绿化面层应为良好土壤，即不含砂石、建筑垃圾，回填土土质应符合规范要求，不能是深层土，最好以疏松湿润、排水良好、富含有机物的肥沃冲积或粘壤土，PH5.0~7.0之间较为理想。并要保证土源没有被有毒物质所污染。 

② 土壤改良：在地形标高整理完成后，根据种植品种的不同对表土层做相应厚度的土壤改良，使种植土符合植物对栽植深度、肥力和各种有机物、微量元素的需求。 

③ 土方回填：先用经纬仪、水准仪测定主要控制点的标高控制桩，并立醒目标桩，土方车运进现场后应服从现场指挥人员的统一调度，确保卸土位置准确，避免乱堆乱卸。 

④ 地形处理：依设计标高整理出相应的坡度，使所有表土应按等高线做最后处理，避免造成隆起凹陷，坡度应成顺畅的缓坡。

2、施工时序
五通一平→河道整改工程→道路及建筑物工程→景观绿化工程→试运行。

前期工程：场地平整，五通一平，对区域内外借土进行回填。

河道整改工程：基础（清理淤泥）施工、边坡施工、边坡防护。

道路及建筑物工程（包括配套管网、管线工程）：施工道路和滨河道路路基施工；同时进行配套管网、管线工程的施工；桥墩采取围堰进行施工。

景观绿化工程：水景观布设、绿化场地回填绿化用土、绿化苗木的种植、草种撒播，抚育管理。

工程结束后，将工程区范围内的临时设施拆除，清理施工迹地。

3、实施进度
实施进度计划如下： 

2021年4月，完成项 目前期（规划、环保等手续、项目立项、可行性研究报告编制）工作； 

2021年5月～6月，项目招投标工作完成； 

2021年6月～7月，施工图设计、施工图审查等工作完成； 

2021年7月～2023年5月，工程建设阶段； 

2023年5月，工程竣工验收。

4、建设周期
根据计划，本项目预计于2021年7月初开工建设，2023年5月底竣工交付，工 

期为23个月。 

	其他
	河道治理施工方案通过比选确定。

工程区主要以粉土及粉砂为主，综合考虑经济及方便施工等因素，根据实施的可能性，本次采用了5种施工方法进行比选：方案一小型挖掘机施工，自卸车运土，经济实惠，且施工便捷；方案二，人工开挖拖拉机运输施工，施工功效低、投资高且需大量人力资源；方案三，采用水力冲挖，此方案在含水量较大的且扰动性大的条件下施工较其他挖运机械效率高；方案四，采用小型绞吸式挖泥船施工，挖运吹一体，生产效率高，成本低。方案五，抓斗式挖泥船施工，自卸车运土。由于河道全线均有挡墙护岸，干河施工对挡墙稳定不利。综合该河道往年施工经验，通过施工方案比选，最终采用小型挖掘机施工，自卸车运土进行河道清淤。 




三、生态环境现状、保护目标及评价标准
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	监测结果表明：维西县环保局监测点空气SO2、NO2、CO、 PM10、PM2.5日均监测值均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018 年修改单）中的二级标准值。本环评认为工程区SO2、NO2、CO、 PM10、PM2.5日均监测值也可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018 年修改单）中的二级标准值。

为进一步了解区域TSP环境空气质量，建设单位委托云南长源检测技术有限公司于2021年5月10日~13日对在治理河段上风向的老好村及下风向的永春村进行进行的TSP现状，检测结果见表3-2。
表3-2  TSP现状监测结果统计  单位：mg/Nm³

监测点

项目

TSP

G1老好村

24小时监测值

0.071～0.083
二级标准

0.3
达标分析

达标

G2永春村
24小时监测值

0.069～0.076
二级标准

0.3
达标分析

达标

环境空气现状监测结果表明，项目所在区域的环境空气质量中TSP日均值浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018 年修改单）中的二级标准值。项目区域环境空气质量较好。

3、水环境质量现状
（1）水文及规划功能调查

①河流水系概况

根据现场调查，项目所涉及的地表水为永春河。永春河由东南向西北流入澜沧江，为澜沧江一级支流，属于澜沧江水系。

根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，永春河源头-入澜沧江地表水主要功能为工业用水，水质类别为Ⅳ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。
根据《2019年迪庆州环境状况公报》，2019年，全州境内地表水2个国控监测断面、7个省控断面水质优良比例为100%；劣五类水体断面比例为0%。各县市共6个饮用水源地例行监测结果表明，水质达标率为100%。经排查，城市建成区范围内没有黑臭水体；实现全州水环境质量总体保持稳定。本次评价认为永春河可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，为达标区。

②饮用水源地情况调查

根据现场调查及查阅相关资料，评价区涉及的河流均无人饮用。

（2）地表水现状监测

本次环评收集了维西县环保局委托迪庆山水环保科技有限公司对永春河的水质监测数据。

①监测断面

W1：永春河（白水河桥，本项目区“饮水思源段”内），W2：永春河（垃圾填埋场下游，本项目区下游）。
②监测项目

pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类共6项，同时监测流量和水温。
③监测结果

2018年9月18日，迪庆山水环保科技有限公司对上述断面水质进行了现状监测，监测结果详见表3-3。

表3-3    永春河水质监测结果一览表  单位：mg/L

采样断面

采样日期

pH

COD

BOD5
总磷

氨氮

石油类

粪大肠菌群（个/L）
永春河
W1
2018.9.18
7.34
 25
4.1 
0.09
0.563
≤0.04 
1.1×103
标准值

6~9

 30
6
0.3
1.5
0.5
20000
达标情况

达标

达标

达标

达标

达标

达标

达标

W2
2018.9.18
7.22
29 
2.3
0.23
0.795
≤0.04 
2.4×103
标准值

6~9

 30
6
0.3
1.5
0.5
20000
达标情况

达标

达标

达标

达标

达标

达标

达标

（3）地表水现状评价

根据上述监测结果，永春河监测断面水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。

4、河道底泥环境质量现状
建设单位委托云南长源检测技术有限公司于2021年05月10日对本项目治理河段的底泥进行了监测所在区域的声环境进行了监测，监测结果见表3-4。

表3-4   底泥监测结果   单位mg/kg（pH无量纲）
监测点位

监测时间

监测结果
pH值
汞

砷

六价铬

铜

锌

铅

镍

铬

镉

D1
2021.05.10
7.26
0.257
29.0
0.5L
62
246
114
40
24
0.228
D2
7.51
0.136
24.5
0.5L
72
213
151
38
20
0.278
D3
7.30
0.281
20.5
0.5L
66
206
123
39
24
0.280
农用地土壤污染风险 

（筛选值） 

6.5≤pH≤7.5
2.4
30
/
100
250
120
100
200
0.3
pH>7.5
3.4
25
/

100
300
170
190
250
0.6
是否达标
/

是
是

是

是

是

是

是

是

是

超标率（%）

/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

超标倍数

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

注：评价标准参照执行《土壤环境质量标准-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618- 
2018）表 1 中的农用地土壤污染风险筛选值及表 3 的农用地土壤污染风险管控值。 

由监测结果可知，监测点位处各监测因子均能达到《土壤环境质量标准-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表 1 中的农用地土壤污染风险筛选值。说明底泥的环境风险可接受。 

5、声环境质量现状
项目位于维西县保和镇，区域交通干线两侧35±5m范围内执行《声环境质量标准》(GB3096—2008)4a类区标准。其它区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096—2008)2类区标准。

为了进一步了解项目所在区域的声环境情况，建设单位委托云南长源检测技术有限公司于2021年05月11日~2021年05月13日对本项目所在区域的声环境进行了监测，监测结果见表3-4。

表3-4  项目所在区域噪声监测结果一览表  单位：dB（A）
检测点位

检测日期

监测时段

检测结果
标准值

是否达标

N1维西县人民医院

2021.05.11
昼间

52.1
昼间≤60，夜间≤50
达标

夜间

44.4
达标

2021.05.12~2021.05.13
昼间

51.8
达标

夜间

44.0
达标

N2老好村

2021.05.11
昼间

45.3
昼间≤60，夜间≤50

达标

夜间

44.0
达标

2021.05.12
昼间

46.3
达标

夜间

45.0
达标

N3本村

2021.05.11
昼间

46.1
昼间≤60，夜间≤50

达标

夜间

43.6
达标

2021.05.12
昼间

45.7
达标

夜间

44.1
达标

N4傈水融城

2021.05.11
昼间

45.3
昼间≤60，夜间≤50

达标

夜间

44.0
达标

2021.05.12
昼间

45.8
达标

夜间

43.4
达标

N5和顺家园

2021.05.11~2021.05.12
昼间

54.6
昼间≤60，夜间≤50

达标

夜间

47.8
达标

2021.05.12~2021.05.13
昼间

53.6
达标

夜间

46.5
达标

N6永春村

2021.05.11~2021.05.12
昼间

47.7
昼间≤60，夜间≤50

达标

夜间

45.1
达标

2021.05.12~2021.05.13
昼间

50.2
达标

夜间

42.2
达标

N7则那村

2021.05.11
昼间

43.4
昼间≤60，夜间≤50

达标

夜间

41.6
达标

2021.05.12
昼间

43.1
达标

夜间

41.9
达标

N8滨河路

2021.05.11
昼间

61.6
昼间≤70，夜间≤55
达标

夜间

54.2
达标

2021.05.12
昼间

59.8
达标

夜间

52.0
达标

根据监测结果，项目区域昼间、夜间噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类、4a类标准，项目所在区域声环境质量良好。
	

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	永春河是一条山区性河流，两岸支流呈“爪”字形分布。合理河段断面最宽30—40米，最窄处只有7～8米，河道两岸大部分为第四系冲洪积层，岸坡不稳定。永春河保和镇段，特别是“傈僳沙龙”项目河段河道采沙活动严重破坏了原河床的冲淤平衡，破坏了原河堤两岸的基础，使河堤、河岸基础掏空或倒塌，带来很大安全隐患。存在的主要问题如下： 

1、现有部分河堤挡墙年久失修，经河水冲刷，存在缺失情况。 

2、县城段河道近年来无序的采沙活动破坏了原河床的冲淤平衡，使河床突高突低，水流极其紊乱，采沙也破坏了原河堤两岸的基础，使河堤、河岸坍塌或倒塌，带来很大安全隐患。采沙场开采出来的沙料直接堆在河道中，严重减少了过流断面，以致防洪能力下降。 

3、河道两岸几条主要的支流经常发生泥石流，泥石流直接冲入永春河，在河道中淤积，河道从县城、村庄通过，严重威胁县城、村庄的防洪安全。 

4、由于人类活动影响，河谷区逐渐向河道两岸发展，农田占用行洪区，毁林开荒，滥砍乱伐林木，使植被环境恶化，水土流失严重，雨季洪水夹带大量泥砂冲向下游，在坝区平缓的河道中淤积，使河床逐年抬高，形成漫滩。 

针对上述存在的问题，通过本项目的实施，有效提高了永春河的防洪减灾能力，使永春河流域生态环境得到了改善。 

	生态环境保护目标
	1、项目评价等级与范围 

（1）生态环境

根据《环境影响评价技术导则—生态环境（HJ19-2011）》，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地等生态敏感区，也不涉及生态保护红线，矿区区域生态敏感性为一般区域，项目总占地面积为394500m²，小于2km²；治理河道总长4.5km ，小于50km，本项目生态影响评价为三级，考虑项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域，生态环境评价工作范围为考虑为边界外50m。 

（2）大气：参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响影类）（试行）》， 本项目重点关注占地范围及边界外500m范围的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区人群较集中的区域。 

（3）地表水：本项目施工废水沉淀后回用，施工人员生活污水就近排入公厕，本次环评不考虑项目营运期，因此，本次项目不对地表水进行评价。

（4）声环境：参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响影类）（试 行）》，主要调查厂界外50m范围内声环境保护目标。 

（5）地下水：根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响影类）（试行）》，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目所在区域可以不开展地下水环境影响评价。 

（6）土壤：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，土壤环境影响评价项目类别表，本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类；本项目区可不开展土壤环境影响评价工作。

（7）环境风险：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目不涉及风险物质，因此不开展环境风险影响评价。 

2、环境保护目标
项目周边的环境保护目标详见表3-5和附图8。 

表3-5   本项目主要环境保护目标一览表
环境要素

保护目标名称

中心地理坐标

保护对象

保护内容

方位

距离（m）

规模（人）

环境空气

和顺家园

E99.28542137

N27.19141960

居民

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018 年修改单）二级标准 

W
50
216
傈水融城

E99.29245949

N27.19150543

居民

W
30
186
本村

E99.29042101

N27.18487501

居民

W
56
826
维西县第二中学

E99.29433703N27.18278289

师生

W

55
1697
老好村

E99.29838181 N27.17755795

居民

W
5
281

维西县人民医院

E99.30022717

N27.17391014

病人、医护人员

W
54
572
永春村

E99.29578543

N27.19129086

居民

E
紧邻
461
则那

E99.30039883 N27.18174219

居民

E
36
242
弘润希望小学

E99.29711580

N27.18835115

师生

E
258
620
声环境

和顺家园

E99.28542137

N27.19141960

居民

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准
W

50

216

傈水融城

E99.29245949

N27.19150543

居民

W

30

186

老好村

E99.29838181 N27.17755795

居民

W

5

281

永春村

E99.29578543

N27.19129086

居民

E

紧邻

461

则那

E99.30039883 N27.18174219

居民

E

36

242

地表水

永春河

/
/
《地表水环境质量标 准》IV 类标准

紧邻

/
/
生态环境

评价范围内水土流失以及水生、陆生生态系统

生态功能不受影响 

/
/
/


	评价

标准
	1、环境质量标准

（1）环境空气质量标准 

SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018 年修改单） 二级标准；氨、硫化氢参照执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018） 附录 D 标准；臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改建厂界二级标准，详细见表3-6。

表3-6   大气环境质量标准限值

污染物名称

单位

浓度限定标准值

执行标准

年平均

24小时平均

1小时平均

日最大8小时平均

二氧化硫（SO2）

ug/m³

60

150

500

/

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018 年修改单）二级标准

二氧化氮（NO2）

ug/m³

40

80

200

/

一氧化碳（CO）

mg/m³

/

4

10

/

臭氧（O3）

ug/m³

/

/

200

160

PM10
ug/m³

70

150

/

/

PM2.5
ug/m³

35

75

/

/

TSP

ug/m³

200

300

/

/

氨（NH3）

ug/m³

/

/

200

/

《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D 

硫化氢（H2S）

ug/m³

/

/

10

/

臭气浓度
无量纲

20
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改建厂界二级标准
（2）声环境质量标准 

交通干线两侧35±5m范围内执行《声环境质量标准》(GB3096—2008)4a类区标准。其它区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096—2008)2类区标准，标准限值见表3-7。

表3-7   声环境质量标准限值

类别

适用区域

等效声级[dB(A)]

昼间

夜间

2类

居住、商业、工业混杂区域

60

50

4a类
交通干线两侧35±5m范围内
70
55
（3）地表水环境质量标准

根据现场调查，项目所涉及的地表水为永春河，永春河由东南向西北流入澜沧江，为澜沧江一级支流，属于澜沧江水系。根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，永春河源头-入澜沧江地表水主要功能为工业用水，水质类别为Ⅳ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。标准值见表3-8。

表3-8   地表水环境质量标准

项目
pH

CODcr

BOD5
氨氮

总磷

石油类

阴离子表面活性剂
粪大肠菌群

IV类

6～9

≤30

 ≤6
≤1.5
 ≤0.3
≤0.5

≤0.3
≤20000

说明：pH无量，粪大肠菌群单位个/L，其他单位mg/L。
2、污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

本项目施工期产生的扬尘和恶臭以无组织形式排放，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，氨、硫化氢、臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准，具体大气污染物排放限值见表3-9。 

表3-9   大气污染物排放限值
污染物名称

无组织排放监控浓度限值（mg/Nm³）

标准来源

颗粒物

1.0
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

氨

1.5
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准

硫化氢

0.06
臭气浓度（无量纲）
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（2）废水污染物排放标准

本项目施工期的施工废水经沉淀处理后回用，项目施工人员生活污水依托周边生活设施进行处理。

项目运营期公厕产生的生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入维西县污水处理厂处理。项目运营期公厕产生的生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准。两个标准中，pH值、COD、BOD5等污染物的排放浓度标准值不一致的按最严格的执行。由于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中无总磷、总氮、氨氮等的排放浓度，其标准值按《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准执行。具体指标见表3-10。

表3-10  污水排放标准限值

序号

项目

最高允许浓度

GB8978-1996，三级

B等级

1

pH

6~9

6.5~9.5

2

SS（mg/L）

400

400

3

CODcr（mg/L）

500

500

4

BOD5（mg/L）

300

350

5

氨氮（mg/L）

—

45

6

总磷（以P计）

—

8.0

7

阴离子表面活性剂（LAS）（mg/L）

20

20

8

动植物油（mg/L）

100

100

（3）噪声排放标准

本项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1排放限值，见表3-11。

表3-11  建筑施工场界环境噪声排放标准[Leq：dB（A）]

昼间

夜间

70

55

本项目营运期社会活动噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）的2类标准和4类标准。标准值见表3-12。

表3-12   社会生活环境噪声排放标准   （单位：dB（A））

执行类别

昼间

夜间

2类

60

50

4类
70
55
（4）固体废弃物

本项目不产生危险废物，只产生一般固体废物，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

	其他
	本项目属于河道治理项目，运营期不产生废气，公厕产生的生活污水经公厕配套设置的化粪池预处理后，通过市政污水管网排入维西县污水处理厂进行处理，达标排放，污染物总量指标纳入维西县污水处理厂，则本项目不涉及总量控制指标。




四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	1、产污环节

项目产污情况汇总于表4-1。

表4-1   项目施工期产污情况一览表

类型
产污环节与工序
污染物
废气G
整个施工期
施工扬尘、车辆及施工设备废气、淤泥恶臭
废水W
整个施工期
施工车辆冲洗废水（SS、石油类）

施工人员生活污水（COD、SS、氨氮、TN、TP）

淤泥废水（SS）
固废S
河道清淤
淤泥
施工人员生活垃圾
生活垃圾
土方开挖
土石方、建筑垃圾
噪声N
整个施工期
施工设备、车辆噪声
生态环境

河道清淤、驳岸梳理、基础设施建设、绿化等

水土流失、植被破坏、水生态环境破坏
2、生态环境影响分析
（1）工程建设对保护区结构和功能的影响 

施工期，工程将破坏占地区内的水生物结构和河道两岸的植被，但是由于占 地面积较小，且工程建设完成后河道通过自身恢复可以演变成自然生态系统，以 及施工完成后将对护坡破坏的植被进行生态修复，因此，不会影响保护区的结构 和功能。

（2）对植被及生物多样性影响分析

①对陆生植物资源的影响 

本项日河道两岸主要为居民区，部分区域存在有稀疏植被及少量灌从。由于项目在土石方开挖过程中，对该区域稀疏植被将受到不可逆的影响而消失或被施工道路、原材料堆放等工程设施所占，将造成灌从等植物生物量的损失。因项目部分区域植被多为灌从，则生物量损失不大，在施工结束后积极覆土绿化，并对项日临时占地进行复屋，可在一定程度上减缓植被损失的影响。

②对水生植物资源的影响 

清淤工程施工过程中对水生植物量有一定的影响，但这种影响只是局部的、 暂时性的。待施工结束后，河道将种植多种水生植物，水体透明度增大，有利于促进水生植物光合作用，促进植物繁殖，工程施工期对水生植物资源影响较小。 

③对浮游生物、底栖动物的影响 

多数底栖动物长期生活在底泥中，具有区域性强、迁移能力弱等特点，其对环境突然改变，通常没有或者很少有回避能力，而大面积底泥的挖除，使各类底栖生物的生境受到严重影响，大部分死亡。然而根据类似河流疏浚和环评调查，河道疏浚后底栖动物得到了一定程度的恢复，但恢复进程缓慢。另外，恢复时间越长，底栖动物就恢复得越好。河道整治后，底质环境及水质的改善、污染底泥的去除，将有利于河道水生生态环境的重建，将加快底栖动物的恢复，提高底栖 动物的多样性。 

河道清淤等涉水施工在短期内将造成水体中SS浓度升高，对于适应栖息在较 洁净水体中的底栖生物必然造成一定影响。经调查，本工程沿线地表水中的底栖 生物并非本地特有物种，从区域影响分析，本项目建设不会导致底栖生物物种消 亡，对底栖生物的影响将在施工结束后消失。 

因此，本项目对浮游生物、底栖动物的不利影响是临时、可逆的。 

（3）对评价范围内鸟类的影响 

河道生态治理和基础设施甲酸钠恒过程机械噪声等对部分鸟类驱赶作用，使其远离施工区；施工位于河道和河道两岸，对主要在附近水面活动的鸟类活动范围减小不明显。施工期占地区周边的野生动物种类、数量有所减少，但河道修复一段时间后，水生植物恢复改善了野生动物的生存环境。总体来说工程建设对鸟类的影响是轻微的。 

（4）对哺乳动物影响 

项目所在地能见到的动物除了鸟类外，还有小型啮齿类动物，未见大型野生 动物。根据调查，主要哺乳动物有鼹鼠、家鼠等。这些野生动物的行动能力、活动范围广，适应性也比较强。在施工期，由于生境破坏和噪声污染等原因，它们会远离施工区。由于小型啮齿类动物属陆生动物，对外界环境的适应能力较强，并具有较强的运动迁移能力，工程的建设可能会使部分啮齿类动物迁移，但对种 群数量的影响较小。评价范围内工程占地面积小，对哺乳类动物影响较小。 

（5）对两栖类和爬行动物的影响 

评价区不涉及保护类两栖和爬行类动物集中栖息地，无国家重点保护动物。 由于占地区范围较小，对保护区的物种多样性没有影响。 

（6）对鱼蟹类的影响 

本项目河道不涉及鱼类洄游和产卵区，不会对鱼类繁殖产生影响。且工程所 影响的鱼类均为当地常见鱼类，无珍稀保护鱼类。因此，工程施工对鱼类的不利影响较小且是暂时的，项目建成后，对鱼类的影响消失。 

根据生态现状调查可知，河道现有的水生植物、底栖动物及鱼类分布较少，施工期对水生群落生物的影响极小，随着项目建成，大部分影响会消失。施工期涉水作业时，会搅动水体和河床底泥，使水体中 SS 浓度增大，悬移质泥沙改变了水体透光性，对浮游植物或藻类的光合作用产生影响，浮游生物、底栖动物等饵料生物量会减少，从而改变了鱼类原有的生存、生长和繁衍条件，鱼类将择水而栖迁移到其它水域。同时施工还会使在此区域活动的鱼类受到惊吓，对鱼类有驱赶作用，因此施工区域鱼类密度可能会显著降低。 

此外非法捕捞也会对鱼类产生影响，通过加强对施工人员的宣传教育，禁止 非法捕捞等，减少施工期对鱼蟹类的影响。 

（7）对水土流失的影响 

施工过程必然扰动原地表，损坏原地表土壤，开挖堆土形成松散堆积体，在风力、水力等外营力作用下易引发新增水土流失。项目区在预测时段内可能产生的土壤流失量2953.41t，可能新增的土壤流失量2596.12t，流失时段主要集中在施工期。在施工过程中，若不采取必要的水土保持措施，项目区内的临时堆放的松散土体将可能产生水土流失、产生扬尘对项目区周边环境产生不利影响。 

项目通过对开挖的表层土壤单独堆存，施工过程中采用彩涂布覆盖，施工后 期作为绿化覆土，以最大达限度的减少土壤和养分流失。退水口采用彩条布三面 覆盖，通过闸门控制退水时水的流速，以减少退水时水体流动造成的土壤流失。 

（8）施工期对土壤的影响分析 

本项目建设对土壤的影响主要是占地对原有土壤结构的影响，其次是对土壤环境的影响。 

工程施工时进行开挖、堆放、回填、人工踩踏、机械设备夯实或碾压等施工操作，这些物理过程对土壤的最大影响是破坏土壤结构、扰乱土壤耕作层。土壤结构是 经过较长的历史时期形成的，一旦遭到破坏，短期内难以恢复。在施工过程中，对土壤耕作层的影响最为严重。但对临时占地而言，这种影响是短期的、可逆的， 施工结束后，经过2-3年的时间可以恢复。 

本项目的建设均选用符合国家环保标准的材料，不会给土壤环境造成危害， 不会造成土壤和地下水污染。但施工过程中施工机械的管理及使用不当产生的机 械燃油、润滑油漏损将污染土壤，且这种污染是长期的，因此应加强施工期机械 运行的管理与维护，减少废机油的产生。总体而言，本项目施工过程中对土壤环境影响较小。 

（9）对景观的影响 

本项目施工期间，工程机械施工会对周边的环境景观产生一定影响，因此必 须在施工现场设置不低于1.8m 的硬质围挡。围挡不仅可以有效地减少施工对周围 环境的大气、噪声污染，而且只要利用得当，也能成为周边整体环境中的一部分。 

施工方可在围挡上张贴各类宣传画，这样既能迎合时代主题，又能打造一道亮丽的风景。施工对景观的影响只发生在施工期，是短暂的，随着施工的结束，场地的平整、恢复，对景观的影响也会随之结束，代之以干净整洁的环境。 

综上所述，本项目施工期对生态环境影响较小。 

3、污染影响分析
本项目为河道治理工程，工程开工后，施工人员主要为周边居民，故项目不设置施工营地，施工人员生活依托周边的设施；本项目主要使用商品混凝土，部分地方不能使用商品混凝土时采用移动式小型混凝土搅拌机；根据项目工程特征及业主提供资料，本项目施工期产生的污染主要有施工机械产生的噪声和废气、施工废水、扬尘、弃渣和施工人员产生的生活污水、生活垃圾等。

（1）废气

本项目施工期产生的大气污染主要来自施工作业产生的扬尘，车辆行驶过程 中车辆的尾气、车辆运输带起的扬尘及打捞淤泥及排泥场堆放淤泥时所所产生的 恶臭等。 

①扬尘

施工阶段扬尘主要是基础开挖，机械挖掘作业、砂石料装卸、堆置等产生的扬尘；主体结构、装修施工中的建筑材料（白灰、水泥、沙子、砖等）堆放、搬运、使用产生的扬尘；裸露地表风蚀产生的扬尘和道路扬尘等。扬尘的污染因子为颗粒物，扬尘的产生量与施工方式、土壤含水量、气象条件等有关。在空气干燥、风速较大的气候条件下，施工建设过程中会导致现场尘土飞扬，使空气中颗粒物浓度增加，并随风扩散，影响下风区域及周围环境空气质量，对施工场地周围的大气环境带来一定影响，且会随雨水的冲刷转移至附近水体。反之，在静风、小雨湿润条件下，其对空气环境的影响范围将减小、程度减轻。由于施工期扬尘量的大小与诸多因素有关，因此施工期扬尘的排放量很难确定。本环评采用类比法，实地测量资料对大气环境影响进行分析。

类比同类建筑工程施工工地的扬尘，结果如下：

A、当风速为2.4m/s时，建筑施工扬尘污染严重，工地内颗粒物浓度为上风向对照点的1.5~2.3倍，平均1.88倍，相当于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的1.4~2.5倍，平均1.98倍。

B、建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的颗粒物浓度平均值为0.491mg/m³，为上风向对照点的1.5倍，相当于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的1.6倍。尘粒在空气中的传播扩散情况也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表4-2。

表4-2  不同粒径尘粒的沉降速度

粒径（um） （（m）
10

20

30

40

50

60

70

沉降速度 （m/s）
0.003

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粒径（um） （（m）
80

90

100

150

200

250

350

沉降速度 （m/s）
0.158

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

粒径（um） （（m）
450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度 （m/s）
2.211

2.614

3.016

3.418

3.820

4.222

4.624

由表4-2可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250（m时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250（m时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同，项目区年平均风速1.3m/s，因此，施工作业中产生的扬尘对周围环境空气的影响较小。

项目建筑施工时运输车辆在行驶时会引起比较严重的道路扬尘污染，其中大部分扬尘颗粒较大，形成降尘，只影响近距离范围。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：
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式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

      V——汽车速度，km/hr；

      W——汽车载重量，吨；

      P——道路表面扬尘量，kg/m²。

表4-3    在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘       kg/km·辆

P

车速

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1

（kg/m²）
（kg/m²）
（kg/m²）
（kg/m²）
（kg/m²）
（kg/m²）
5（km/hr）
0.051056

0.085865

0.116382

0.144408

0.170715

0.287108

10（km/hr）
0.102112

0.171731

0.232764

0.288815

0.341431

0.574216

15（km/hr）
0.153167

0.257596

0.349146

0.053223

0.512146

0.861323

25（km/hr）
0.255279

0.429326

0.58191

0.722038

0.853577

1.435539

表4-3为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。

项目施工扬尘会影响周边大气环境质量。有关试验表明，在施工场地每天洒水抑尘作业2~3次，其扬尘造成的颗粒物污染距离可缩小到20~50m范围；若遇到大风或干燥天气要增加洒水次数。建设单位可通过在施工场地四周设置临时围档、运输车辆控制车速、物料封闭堆存等措施，降低扬尘对其空气环境的影响。

在采取上述措施治理后，扬尘可以得到有效控制，同时，施工期产生的扬尘污染是短期的，随着施工活动的结束，场地的覆盖、道路、建筑物的形成，项目内的绿化完成等，施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束。

②运输车辆及施工机械尾气

主要为施工车辆和运输车辆排放的废气，主要污染物有 CO、NOx、THC 等。 污染源为无组织排放，点源分散，其中运输车辆的流动性较大，尾气的排放特征与面源相似。但总的排放量不大，根据类似工程分析数据。CO、NOx、THC 浓度一般低于允许排放浓度，对施工人员和周围环境的影响很小。
③淤泥恶臭
本项目清淤工程河道底泥富含腐殖质，在受到扰动和堆置地面时，会引起恶臭物质（主要是氨、硫化氢、挥发氢、挥发性醇以及醛），呈无组织状态释放从而影响周围环境空气质量。根据已建类似工程的调查结果，作业区及其淤泥堆场均能感觉到恶臭气味的存在，恶臭强度约为2~3级，影响范围在50m左右有风时，下风向影响范围约大一些。恶臭物质理化特征见表4-4所示。

表4-4   恶臭物质理化特征

恶臭物质
分子式
嗅阈值（ppm）
臭气特征
三甲基胺
（COH3）
N0.000027
臭鱼味
氨
NH3
1.54
刺激味
硫化氢
H2S
0.0041
臭蛋味
粪臭基硫酸
/
0.0000056
粪便味
本项目河道清淤过程中，淤泥产生的恶臭物质量少，河道底泥清淤工作开始前施工单位通过提前告知附近居民关闭窗户，同时避免在大风天气下进行施工，运输工具进行遮盖，减少滞留时间。排泥场干化过程保持良好的通风状态，尽量避免使淤泥处于厌氧状态，可有效减少恶臭的产生，并且做到及时清运淤泥。底泥输入排泥场，对排泥场定期喷洒除臭剂，能够降低臭气的释放量，有良好的除臭效果。因此，经采取相关措施后，同时加强排泥场的管理，切实做到各项环保措施落实到位的前提下，此清淤及干化过程中污泥产生的臭味对周围环境较小。 

（2）废水

施工期废水包括施工人员生活污水、施工过程产生的废水及淤泥堆放所产生 

的淤泥澄清水。 

① 生活污水 

施工期最大施工人员约100人，项目不设置施工营地，施工人员用水量按50L/人·d 计，产污系数取0.8。则施工人员生活废水产生量为4m³/d，依托项目周边生活设施预处理后经市政污水管网排入维西县污水处理厂处理达标后，排入永春河。 

维西县污水处理厂位于维西县打枪坝（位于项目区下游），采用 ICEAS 间歇式循环延时曝气活性污泥法工艺，距县城 1.9km，建设占地30亩，设计处理能力为1.5万m³ /d，实际处理能力为0.8万m³ /d。其纳污范围为维西新老城区、服务人口近期为3.8万人，远期为7.5万人，本项目依托的周边生活设施在其纳污范围内。本项目施工期施工人员生活污水水质简单，排入维西县污水处理厂后能得到有效治理，不会对维西县污水处理厂的处理工艺造成冲击。 施工人员生活污水外排量约4m³/d，占维县污水处理厂规模的0.03%。目前维西县污水处理厂仍有足够的剩余能力处理本项目所产生的污水。建设项目污水排放不会对维西县污水处理厂正常运行造成影响。 

综上所述，建设项目施工期排放的生活污水经维西县污水处理厂处理后达标后尾水排入永春河，对水环境影响较小。同时，根据维西县污水处理厂环境影响报告的预测结果，正常情况下污水处理厂达标后的尾水排放不会对永春河水质产生大的影响，不会改变永春河水环境功能级别，不会对永春河水环境容量造成冲击。 

②施工废水 

施工废水主要包括车辆和施工设备的冲洗废水、基坑排水、下雨天的地表径 流等。施工废水的质和量是随机的，其产生量具有较大的不确定性，其主要污染物为 SS、石油类，施工废水经隔油池、沉淀池简单处理之后全部回用车辆和设备 的冲洗，施工场地洒水抑尘、绿化用水等。 

③淤泥澄清水 

本项目清淤过程中产生的淤泥澄清水经沉淀处理后回流至就近水体。 

清淤产生的澄清水为本项目施工期废水的主要部分。本工程生态清淤施工采 用采用小型挖掘机施工，自卸车运土的清淤方式，泥浆含固率一般在10~20%之 间，经过一定时间的自然沉降后，大部分泥浆将沉淀，沉淀后的表层水通过退水口排出。由于工程疏浚泥浆流量较大，尤其施工后期泥浆沉淀时间很短，退水口排出的澄清水含有浓度较高的悬浮泥沙，这部分废水若不经处理直接排入周边水 体短期内可能造成退水口附近区域水体混浊度急剧升高，对环境产生不利影响。 

本工程前期将充分利用排泥场的沉淀条件和大颗粒底泥容易自沉的特点进行物理处理，排入附近水体不会造成水体水质的恶化。 

根据工程分析，未经处理的尾水悬浮物浓度可达5000mg/L，根据相关文献， 高浓度、大颗粒悬浮物污水经过自然沉淀，静置时间2小时以上，排放口SS浓度 可控制在70mg/L 以内。因此应合理安排施工进度和清淤施工强度，保证澄清水有足够的沉淀时间；延长澄清水的过流路径，增加澄清水停留时间，促进悬浮物沉降，减轻后续澄清水处理压力；如果处理效率不够，需设置澄清水沉淀池，经沉淀处理后的淤泥澄清水回流至就近水体。 因此，项目清淤过程中产生的淤泥澄清水经沉淀处理后回流至永春河，对周围水环境影响较小。 

（3）固体废物

①土石方
根据《维西县永春河流域生态治理及基础设施建设项目（一期）水土保持方案报告书》，本项目建设过程中将产生的土石方开挖总量为4.76万m³（其中剥离表土2.57万m³，建筑垃圾0.87万m³，基础开挖1.32万m³），回填土石方总量为22.58万m³（其中表土回覆5.85万m³，基础回填16.73万m³），外借方17.82万m³，无弃方产生。外借方主要来自维西县城市政道路建设工程（柏金路、景明路、学园中路）弃土、维西县宝山公园建设项目场内堆土、维西至兰坪通甸公路改建项目工程弃渣场等。

本项目建设过程中剥离的表土临时堆存于临时堆土场，用于后期的绿化覆土；基础开挖产生的土石方用于基础回填；产生的建筑垃圾回填至场内非承重区域，不进行外弃。

②淤泥

根据《国家危险废物名录》（2021版）可知，本项目清淤底泥不属于危险废物。清淤出的污泥满足本项目施工过程中清淤底泥为75871.2m³，根据可研报告可知，本项目河道中淤泥主要为泥沙、垃圾及淤泥等。本工程拟结合清淤河道所在的位置，在项目内布设1处排泥场，不新增征占地，占地面积1338m²，布设于傈僳沙龙段西部。由监测结果可知，污泥满足《土壤环境质量标准-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表 1 中的农用地土壤污染风险筛选值 ，河道中的淤泥是可以作为绿化种植基土的优良材料，约37935.55m³的淤泥固化后作为后期河岸两侧绿化种植基土之用，其余约37935.55m³的含垃圾泥沙固化后运至管理部门指定地点堆存。

④生活垃圾

项目施工期最大施工人数为100人/d，生活垃圾产生量按照 0.5kg/人.d 计，则施工人员产生的生活垃圾约50kg/d。施工期生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一处理。 

⑤危险废物

本项目施工机械、设备的维修保养均不在现场进行，需要维修保养的施工机械和设备均外运到当地合法维修单位进行，维修保养过程产生的废机油等危险废物由维修单位负责转移处置。

综上分析，项目施工期间，通过加强对施工人员和施工过程的管理，规范固体废物的堆放与处置，严格执行文明施工条例，对所产生的固体废弃物进行合理处置，则施工期所产生的固体废物不会对当地环境产生不良影响。 

（4）噪声

施工期噪声主要来源于施工机械，如推土机、挖掘机、载重汽车、搅拌机等，施工噪声随着施工的结束而结束。但施工期间噪声若不加以控制，会对周围环境产生影响，因此必须重视施工噪声大的控制。施工噪声可近似为点声源处理，其衰减模式如下：

A、点声源在预测点的声压级
Lr=Lr0－20lg（r/r0）

式中：Lr——距声源r处的声压级，dB(A)；

Lr0——参考位置r0处的声压级，dB(A)。

B、各声源在预测点产生的声级的合成

LT=10lg（
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式中：LPT——预测点出新增的总声压级，dB(A)；
       Li——第i个声源至预测点处的声压级，dB(A)；
       n——声源个数。
根据上述模式对施工机械噪声的影响进行预测计算，其结果见表4-6。
表4-6   施工机械噪声源强 单位：dB（A）
序号

噪声源名称

源强

序号

噪声源名称

源强

1
风镐

87.5
6
混凝土搅拌机

83.5
2
推土机

87.5
7
振捣棒

96
3
挖掘机

86.5
8
打夯机

84.5
4
压路机

82.5
9
空压机

98.5
5
运输车辆

85
表4-7  距施工机械不同距离处的声级  单位：dB（A）
设备名称

噪声源强

与声源不同距离的噪声预测值

10m
30m
60m
120m
240m
风镐
87.5

59.5
50.0
44.0
38.0
31.9
推土机
87.5
59.5
50.0
44.0
38.0
31.9
挖掘机
86.5

58.5
49.0
43.0
37.0
30.9
压路机
82.5

70.5
61.0
55.0
49.0
43.0
混凝土搅拌机
83.5

68.0
59.5
52.5
46.5
40.4
振捣棒
96

54.5
45.0
39.0
33.0
26.9
打夯机
84.5

56.5
47.0
41.0
35.0
28.9
空压机
98.5

55.5
46.0
40.0
34.0
27.9
运输车辆
85
57.5
47.5
41.5
35.5
29.4
根据上表施工机械噪声预测：施工机械噪声在传播过程中随距离而衰减，本项目施工对距作业点10m内的环境有一定影响。本项目沿线部区域的施工场地受到实际情况的限制而不能远离敏感点，势必对沿线的居民的正常生活造成一定的影响，因此需要视具体情况采取一些噪声防治措施；另一方面，施工运输车辆行驶产生的交通噪声也是不能忽视的，根据经验分析，运输车辆行驶噪声将对运输道路两侧各10m范围内的声环境敏感点产生比较显著的污染影响。 

由于施工机械声压级较高，施工时对施工现场及周围环境将产生一定影响， 不仅使附近的居民受到不同程度的施工噪声影响，也对施工机械的操作工人及现 场施工人员造成严重影响。 

本项目沿线10m范围有居民点等敏感目标。因此，要做好噪声防治措施，尽量减少并避免项目施工对周边居民的影响。



	运营期生态环境影响分析
	1、生态环境影响分析
本项目运营期，随着人工生态系统的建立，生态系统回得到显著改善，区域生态完整性及其结构和功能不但没有破坏，反而有所改善。
①对水环境的改善作用 

本工程实施后，提升了水体水质，增加了水体自净能力，将使项目所在区域自然环境得到改观，并有利于上下游水系的综合治理。项目实施还一定程度上改 善了区域生态小气候，改善了人文、自然景观及生态环境，减少了水土流失和对下游河道的水质污染。河道的各项整治措施实施后，可以逐步恢复河道的水生态 系统，从而增加区域的生物多样性，增加了群落物种多样性和生态系统的稳定性。 因此，无论是从水土流失、水环境、水生态等角度，其产生的环境效益都是十分显著的。 

②对水文情势的改善 

本项目经过疏浚清淤后，流速增加，行洪能力明显加大，提高了河流的抗洪排涝能力。因此本工程对水文情势的影响是正面的。项目整治好，有利于促进城市建设，有利于改善城市环境。 

2、污染影响分析
（1）废气

本项目为河道生态治理及基础设施建设项目，运营期配置管理人员，主要对河道及基础设施进行综合管理，管理人员为附近居民，不在项目区食宿，运营期无废气产生。
（2）废水
本项目为河道生态治理及基础设施建设项目，运营期设置3处公厕，项目区域游玩人员就厕会产生一定量的污水，项目区域游玩每天人数按50人，污水量按5L/人·d计，则公厕产生的废水为0.25m³/d（91.25m³/a）。公厕产生的生活污水经公厕配套设置的化粪池预处理后，通过市政污水管网排入维西县污水处理厂进行处理，达标排放。
（3）噪声
本项目运营期噪声主要来自运输垃圾车辆装卸过程，属于非连续噪声，在车辆进出时降低车速，禁止鸣笛，对周边声环境协影响较小。
（4）固体废物
本项目运营期产生的固体废弃物主要为周边居民游玩过程中产生的生活垃圾，项目区域游玩每天人数按50人，生活垃圾量按0.5kg/人·d计，则游玩人员产生的生活垃圾为0.025t/d（9.125/a）。生活垃圾经项目区设置的垃圾桶收集后由当地环卫部门清运处理。

	选址选线环境合理性分析
	本项目为维西县永春河的河道生态治理和基础设施建设项目，通过清淤河道底泥，扩大可河流的蓄水能力，增强河道的引、排、灌、蓄功能，提高了灌溉供水保障率，是保障“十三五”期间农业现代化发展的需要。因此本项目选址合理。




五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1、生态保护措施 

工程建设中有土方开挖、机械碾压等作业，这样势必会造成占地范围植被的破坏，部分施工活动会影响区域周边的鸟类等动物的栖息和觅食等。同时会带来扬尘、水土流失等环境问题。为了有效保护工程所在区域的动植物资源，本评价在水土保持等工程措施的基础上提出施工期生态破坏防治措施： 

（1）工程临时道路、临时堆场占地范围生态环境保护措施 

施工场区布设应结合当地条件，因地制宜，合理规划堆料场，尽量少占耕地，施工场区选择在植被少、距离区域道路较近的场地。对于植被生长较好的地段。对临时占地范围的树苗采取移栽措施，禁止砍伐。施工结束时，及时恢复临时占地范围的土地使用功能。从严控制管理用地，在施工结束后对临时设施进行恢复，是道路的恢复道路，并在道路两侧加固，是绿地的恢复绿地，是耕地的恢复耕种。具体如下： 

①在工程的建设中施工单位应注意识别工程沿线保护动植物资源，加强保护动植物的保护和宣传工作，一旦在施工中遇到需要保护的动植物，应当立即向当地林业部门汇报，协商采取妥善的保护措施后才能进行下一步施工。 

②管理措施 

从生态和环境的角度出发，建议项目开工建设前，应尽量做好相应的前期宣传和准备工作，施工期严格落实水土保持措施，加强施工管理，尽量减少因植被破坏、水土流失、水质污染等对动植物带来的不利影响。 

（2）水土流失防治措施 

防治建设项目中的水土流失，首先是做好水土保持方案，其方案作为预防和治理水土流失的法规性依据，不仅是水土流失的防治计划，也是评价工程立项可行性、比较工程建设方案、确定其规模和施工方法的规范性文本。由于本项目水土保持方案正处于编制阶段，评价对本项目的水土保持措施提出如下建议： 

①进行封闭性施工，严格控制施工范围。 

②在施工期，对工程进行合理设计，场区预先修建挡土墙和排洪沟，地表开挖尽量避开暴雨季节，做到分期分区开挖，使工程施工引起的难以避免的水土流失降至最低程度。 

③合理选择施工工序。回填土方应分层碾压夯实；合理堆放建筑材料以及临时土方，及时拦挡以控制渣量流失；对需要防护的边坡覆土后及时进行绿化施工，减少地表裸露时间。 

④合理选择施工工期。尽量避免在雨季进行各种基础开挖，在雨天施工时，为防止临时堆料及开挖裸露土质边坡坡面等被雨水冲刷，选用彩条布、塑料薄膜等进行覆盖；施工中应注意开挖后立即进行施工，暂时不施工的应进行表土覆盖；施工中应注意开挖后立即进行施工，暂时不施工的应进行表土覆盖；在施工过程中，如遇干燥天气，应对地表进行洒水，以免产生扬尘。 

⑤严格控制运输流失。对出入场区的工程车辆要严格管理，严禁超载，防止因车辆超载而将物料洒落在运输途中；土石方在转运时容易漏洒在转运途中，容易形成扬尘，因此，运输车必须加盖防护，不能超载；在工程区出口处设置洗车设施，工程车辆在驶出工程区时必须进行清洗，以防泥土带出工程区而造成区外水土流失和环境污染，严格控制运输流失。 

⑥开挖时剥离的表层土采取临时覆盖等防护措施，周边拟采用填土编织袋挡土墙进行临时拦挡，顶端采用塑料彩条布覆盖，挡土墙外侧设置临时排水沟。 

⑦注重水土保持的综合性。保持工程区所在区域的生态环境，不仅要搞好两岸的水土保持，还要搞好流域范围内的水土保持，施工后期对河道两侧及时进行边坡防护和生态恢复。 

施工期采取上述水土保持措施后，水土流失量将明显降低。其土壤侵蚀模数可降到500t/(km²·a)以内。 

（3）土壤保护措施 

①施工中加强施工管理，尽量缩小施工范围，各种施工活动严格控制在施工区域内，将临时占地面积控制在最低限度，尽可能不破坏原有的地表植被和土壤。 

②在退水沟和边坡防护施工前，首先要把占地区的表层熟化土壤剥离后单独堆放，待施工结束后，再施用到要进行植被恢复的地段，使其得到充分、有效的利用。 

（4）控制外来物种入侵措施 

本项目生态护坡、景观工程栽种的植物应是国家与维西县批准栽种的宜土宜种植物，防止外来植物入侵。 

（5）堆料场的生态保护措施 

本项目临时堆料的四周采用填土编织袋围护，雨季在临时堆料顶面用塑料彩条布对其进行覆盖，挡土墙外设临时排水沟，排水沟出口设置临时沉砂池。淤泥堆场干化后进行植被防护等生态恢复，对开挖的排水口及时进行回填土，对施工临时设施区根据占地性质恢复其原有使用功能。 

（6）水生动植物保护措施 

加强对施工人员自然保护教育，加强施工期的环境监管，施工前必须对可能影响到的河段进行认真调查，一旦发现珍稀水生动物，应立即将其迁移到人为影响小的河段，达到有效保护。严禁施工人员捕鱼、电鱼、毒鱼、炸鱼，违法者要给予处罚并追究其法律责任；文明施工，合理安排施工时间围堰填筑减少对河水的扰动，加强对施工期废水、垃圾的处理，严禁未经处理的废水排入河流。 

（7）景观保护措施

①施工工地必须封闭，进行文明施工，施工围墙可以加以景观修饰，起到美化的效果，减少由杂乱的施工场地引起的视觉冲击。 

②施工现场做好排水沟渠，避免雨季产生大量高浊度废水无序排放。 

③施工完成后及时进行生态修复。 

2、污染防治措施 

（1）大气 

本项目施工期产生的大气污染主要来自施工作业产生的扬尘、河道清淤挖出的淤泥产生的恶臭，运输工具行驶过程中的尾气、车辆运输带起的扬尘等。 

废气污染防治措施： 

①河道底泥清淤工作开始前时施工单位必须提前告知附近居民关闭窗户。 

②合理安排施工现场和施工时间，加强工区的规划管理，当出现风速过大或不利天气状况时应停止施工作业，并对堆放的建筑材料进行遮盖，主要施工区域进行围挡喷雾。 

③尽量减少搬运环节，搬运时要作到轻举轻放；清除的淤泥及时利用，以防因长期堆放表面干燥而起尘。 

④加强对施工机械，运输工具的维修保养。禁止不符合国家废气排放标准的机械进入项目区，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和颗粒物排放。 

⑤配合有关部门搞好施工期间周围道路及本项目道路的交通组织，减少滞留时间，避免因施工而造成交通堵塞，减少因此而产生的怠速废气排放。 

⑥优化排泥场选址，加强防护，严格管理，以尽量减少恶臭的影响，必要时需要喷洒除臭剂。 

本项目在建设过程中除采取以上措施外，还得严格执行《云南省大气污染防治条例》（2019年1月1日实施）中第二十八条：从事房屋建筑、市政基础设施建设、水利工程施工、道路建设工程施工、建（构）筑物拆除、园林绿化、物料运输和堆放等可能产生扬尘污染活动的，施工单位应当采取防尘抑尘措施，防止产生扬尘污染，建设单位应当对施工单位进行监管。第二十九条：建设单位应当将防治扬尘污染的费用纳入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。第三十条：城市规划区施工单位应当制定工地扬尘污染防治方案，并遵守下列施工工地污染防治要求：（一）公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染控制措施、举报电话等信息，接受社会监督；（二）在施工现场周边按照标准设置硬质围挡、采用喷淋等措施；（三）对施工现场的物料堆放场所采用密闭式防尘网遮盖等措施，对其他裸露场地应进行覆盖，对土石方、建筑垃圾及时清运并进行资源化处理；（四）施工车辆应当采取除泥、冲洗等除尘措施后方可驶出工地；（五）道路挖掘施工应当及时覆盖破损路面，并采取洒水等措施防治扬尘污染；道路挖掘施工完成后应当及时修复路面。

经采取以上防治措施及执行《云南省大气污染防治条例》（2019年1月1日实施）中相关规定后，项目施工过程中产生的粉尘对周围环境的影响在可承受范围之内。 

（2）噪声 

河道清淤及基础设施施工噪声是社会发展过程中的短期污染行为，一般的居民均能理解。但是作为建设施工单位为保护沿线居民的正常生活和休息，应采取必要的噪声控制措施，因此，在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，降低施工噪声对环境的影响。主要措施如下： 

①加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格遵照地方环境噪声管理条例的有关规定，避免夜间进行高噪声施工作业；为防止施工噪声扰民，应杜绝深夜施工；对因需保障白天交通通畅和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，建设单位须在施工前向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。 

②尽可能采用低噪声的施工机械，并且注意经常维护和保养，使得施工机械设备保持运转正常，同时要定期检验设备的噪声声级，以便有效地缩小施工期的噪声影响范围。 

③合理布局施工设备，对固定的高噪声设备进行噪声屏蔽处理，在高噪声设备周围设置掩蔽物，施工现场设置彩钢板围挡，以增加噪声的衰减量，减少对周边环境的影响。 

④施工场地应保持通道和道路畅通，控制运输车辆的车速，限制车辆鸣笛，减少交通噪声对周边环境的影响。 

⑤施工区域设置围挡措施，减少噪声的影响。
（3）水环境 

本项目施工期废水包括施工人员生活污水、施工过程产生的废水以及淤泥余水。施工废水主要包括运输工具和施工设备的冲洗废水等。冲洗废水的质和量是随机的，其产生量具有较大的不确定性，其主要污染物为 SS、石油类；施工废水经隔油沉淀处理之后全部回用运输工具和设备的冲洗，施工场地洒水抑尘等。 

①生活污水 

施工期施工人员生活污水依托项目周边生活设施预处理后经市政污水管网排入维西县污水处理厂处理达标后排入永春河。

②施工废水 

施工废水主要包括车辆和施工设备的冲洗废水、围堰排水、下雨时的地表径流等。由于施工废水的质和量是随机的，其产生量具有较大的不确定性，其主要污染物为 SS、石油类，施工废水经隔油池、沉淀池简单处理之后全部回用车辆和设备的冲洗，施工场地洒水抑尘、绿化用水等。 

③淤泥澄清水 

本项目清淤过程中产生的淤泥澄清水经沉淀处理后回流至永春河。 

（4）固废 

本项目建设过程中剥离的表土临时堆存于临时堆土场，用于后期的绿化覆土；基础开挖产生的土石方用于基础回填；产生的建筑垃圾回填至场内非承重区域，不进行外弃；河道清淤出的固化后作为后期河岸两侧绿化种植基土之用，其余含垃圾泥沙固化后运至管理部门指定地点堆存；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一处理； 项目施工期间，通过加强对施工人员和施工过程的管理，规范固体废物的堆放与处置，严格执行文明施工条例，对所产生的固体废弃物进行合理处置，则施工期所产生的固体废物不会对当地环境产生不良影响。 

	运营期生态环境保护措施
	1、生态保护措施 

河道经过治理后，水质会有所好转，为保持至效果，须加强管理，主要注意一下方面：加强管理，保护河道两岸的植被、禁止在河岸边倾倒垃圾。及时清理河道内浮渣、杂物。每次暴雨后对少量淤泥、破坏的地方及时清理、修复，以免长期积累，影响河道水质。沿河树立标识牌，与沿线居民及时沟通，加强普通人群保护河道水质的意识。
2、污染防治措施

（1）废气

运营期无废气产生。
（2）废水
公厕产生的生活污水经公厕配套设置的化粪池预处理后，通过市政污水管网排入维西县污水处理厂进行处理，达标排放。
（3）噪声
运输垃圾车辆进出时降低车速，禁止鸣笛。
（4）固体废物
周边居民游玩过程中产生的生活垃圾项目区设置的垃圾桶收集后由当地环卫部门清运处理。



	其他
	为了保证项目开发过程中环境质量，在本次项目的建设过程中，必须加强施工期环境保护管理工作。 

1、向施工单位明确其在施工期间应当遵守的有关环境保护法律法规，要求施工单位采取切实可行措施，控制施工现场的各种扬尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声震动等对环境的污染和危害。并要求施工单位签订环境保护责任书。 

2、在项目实施建设过程中，倡导“文明施工，清洁施工”的新风，由维西县有关职能部门牵头，做好施工现场的协调和环境保护管理工作。 

3、在建设过程中，加强环境保护的宣传教育工作，在施工现场竖立醒目的环保标志，加强施工现场的环境监理、监测，建立环境质量档案，发现问题，及时通知有关部门、单位或企业进行整改，并监督整改措施的实施和验收。 

	环保投资
	本项目环保投资及见表5-1。

表5-1   项目环保投资一览表

时段

项目

治理设施及措施

投资估算（万元）

施工期

废气治理

限速行驶、建筑材料加盖帆布运输、洒水、合理布局，加强管理等

12.0
废水治理

傈僳沙龙段、流芳百世段及饮水思源段各设置1个隔油沉淀池处理施工废水
3.0
噪声治理

加强管理、选用低噪声施工设备

16.0
固废治理

在项目内布设2处临时堆土场，在傈僳沙龙段设置1个排泥场，设置生活垃圾桶若干

6.0
生态治理

水土流失防治措施

20.0
运营期

废水治理

公厕配套设置化粪池，共3个化粪池
2.0
固废治理

沿河两岸园路两侧设置96个分类垃圾桶收集生活垃圾，其中傈僳沙龙段设置25个，流芳百世段设置30个，饮水思源段设置41个
2.0
绿化

195338.96m²

计入主体投资

合计

61.0



六、生态环境保护措施监督检查清单

	  内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	①合理规划堆料场，尽量少占耕地，施工场区选择在植被少、距离区域道路较近的场地； 

②施工结束时，及时恢复临时占地范围的土地使用功能； 

③栽种的植物应是国家与维西县批准栽种的宜土宜种植物。
	减轻对陆生生态的影响
	/
	/

	水生生态
	①加强对施工人员自然保护教育； 

②施工前必须对可能影响到的河段进行认真调查； 

③加强施工期 “三废”的管理
	减轻对水生生态的影响
	/
	/

	地表水环境
	①施工期施工人员生活污水利用就近公厕接入维西县污水处理厂处理达标后，排入永春河。 

②施工废水经隔油沉淀池简单处理之后全部回用车辆和设备的冲洗，施工场地洒水抑尘、绿化用水等。 

③清淤过程中产生的淤泥澄清水经沉淀处理后回流至就近水体
	禁止废水未经处理直接外排
	公厕废水经化粪池处理后通过市政污水管网排入维西县污水处理厂
	化粪池出水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准

	地下水及土壤环境
	①进行封闭性施工，严格控制施工范围； 

②场区预先修建挡土墙和排洪沟，地表开挖尽量避开暴雨季节，做到分期分区开挖； 

③合理选择施工工序； 

④合理选择施工工期； 

⑤严格控制运输流失； 

⑥剥离的表层土采取临时覆盖等防护措施； 

⑦注重水土保持的综合性； 

⑧施工中加强施工管理，尽量缩小施工范围； 
	减少对周边敏感点的 影响，减少水土流失


	/
	/

	声环境
	合理安排施工机械作业时间，尽量选用低噪声的机械设备，合理布局施工设备，采取工程降噪措施，明确施工噪声控制责任，对施工期间材料、备运输车辆，也应合理安排，限制车辆鸣笛等综合降噪措施
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1 标准（昼间： 

70dB(A)，夜间 

55dB(A)）
	运输垃圾车辆装卸过程采取降低车速、禁止 鸣笛
	边界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类和4类标准要求

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	①加强管理、对场地及堆土及时洒水，设置临时围挡，避免在大风天气下进行土石施工，运输车辆要进行遮盖，减少车辆滞留时间； 

②优化排泥场选址，加强防护，严格管理，必要时喷洒除臭剂，以尽量减少恶臭的影响，及时清运，合理堆放


	颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，氨、硫化氢、臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准
	无废气产生
	无废气产生

	固体废物
	①开挖的土石方部分回填，其余废弃土石方清运至管理部门指定地点堆存；

②建筑垃圾能回收利用部分回收利用，不可回收部分清运至管理部门指定地点堆存；

③河道清淤出的固化后作为后期河岸两侧绿化种植基土之用，其余含垃圾泥沙固化后运至管理部门指定地点堆存；

④施工期生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一处理
	处理率100%，满足《一般工业固体废物贮存和填 

埋污染控制标准》（GB18599-2020）
	生活垃圾经垃圾桶分类收集，及时清理，交由环卫部门处理
	处理率100%，满足《一般工业固体废物贮存和填 

埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	/
	/

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论

	建设项目项目符合相关规划要求，项目总体污染程度较低，环保投资合理，拟采用的各项生态防护及污染防治措施切实可行，能确保达标排放。项目符合“三线一单”要求，项目应严控施工作业带范围，施工结束后及时恢复，并按报告要求采取各项生态防护措施及污染防治措施后，则项目对周围的环境影响较小。综上所述，从环境保护角度考虑，该项目是可行的。 




施工准备





围堰导流





清淤工程





驳岸梳理








拦水坝施工





场地清理





投入使用





G、W、N





G、W、N、S





G、W、N、S





G、W、N、S





G、W、N、S





废气：G


噪声：N


废水：W


固废：S





施工期





施工准备





围堰导流





钻孔桩





桥面工程





路基工程





路面工程





场地清理





投入使用





施工期





G、W、N





G、W、N、S





G、W、N、S





G、W、N、S





G、W、N、S





G、W、N、S





废气：G


噪声：N


废水：W


固废：S





场地平整





地基开挖





土建施工





装饰





投入使用





G、S、N





G、W、N、S





G、W、N、S





G、W、N、S





废气：G


噪声：N


废水：W


固废：S





施工期





G、S、N





基层清理





检验土层





分层铺土





分层碾压密实





检验密实度





G、N





G、N





废气：G


噪声：N


固废：S





施工期





G、S、N





人工修坡





G、N





验收交付
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